技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | 中央吸尘系统 | | | | |
| 最高限价 | | 40万人民币 | | 设备数量 | | 1套 |
| 是否免税 | | 否 | | ☐进口 ☑国产 | | |
| **设备功能要求** | | | | | | |
| 主要用于石膏模型和修复体研磨所产生的粉尘以及金属粉末的收集 | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | |
| 序号 | | | 描述 | | 数量 | |
| 1 | | | 箱体 | | 2套 | |
| 2 | | | 风机 | | 2套 | |
| 3 | | | 变频器 | | 2套 | |
| 4 | | | 触摸屏 | | 2套 | |
| 5 | | | 滤筒 | | 8套 | |
| 6 | | | 抽屉 | | 4套 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | | | |
| 1 | 箱体 | | 采用≥2.0厚度冷板制作，表面喷塑处理 | | | |
| 2 | 风机 | | 采用7.5KW高压离心风机 | | | |
| 3 | 其它配置 | | **★**3.1全自动变频器，可根据技工桌开启多少自行调节用电频率；具有省电模式  #3.2触摸屏，可根据生产需求，触摸操控，方便快捷  **★**3.3滤筒具有粉尘过滤功能  **★**3.4粉尘收集抽屉，可轻松拆卸、清理粉尘、方便快捷，高效且环保，能持续保持良好的工作环境  3.5设备使用时静音 | | | |
| 4 | **★**要求 | | 能够满足至少60m、70张技工桌使用 | | | |
| **售后服务要求(每一项都是“★”)** | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | 5年 | | | |
| 2 | 备件库 | | 国内有备件库 | | | |
| 3 | 维修站 | | 西安有维修站点 | | | |
| 4 | 收费标准 | | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) | | | |
| 5 | 培训支持 | | 将免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能够独立熟练操作使用机器 | | | |
| 6 | 维修响应 | | 2小时响应，3小时内提供初步解决方案，24小时上门，48小时解决问题 | | | |
| 7 | 到货时间 | | 合同签订后35天内免费安装并调试完毕 | | | |