公告附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2021-JK15-F1201 | | | | | | |
| 设备名称 | | | 集装箱房租赁 | | | | | | |
| 设备数量 | | | 1批 | | | ☑国产 □进口 | | | |
| 最高投标限价 | | | 19.8万元 | | | | | | |
| **设备功能及租赁要求** | | | | | | | | | |
| 1、租赁要求：租赁期限为3个月，无押金。包含安装、运输及拆除。  2、集装箱房功能要求：要求集装箱房安装后为三层结构，单层房间内实用最低满足300㎡面积需求，每层设置走廊通道，设置两组上下楼梯及扶手，最终到达三层顶面。顶面整面要求设置上人观摩钢构平台，平台四周设置1200mm高安全护栏。房间结构组成有办公室、会议室、宿舍间、楼梯间、男女卫生间等功能。 | | | | | | | | | |
| **配置清单** | | | | | | | | | |
| 序号 | 部件名称 | | | 材料规格 | | | 材料厚度 | 备注 | |
| 1 | 地圈梁 | | | 50×100方钢 | | | 2.0mm |  | |
| 2 | 内撑 | | | 40×80方钢 | | | 2.0mm | 加固 | |
| 3 | 立柱 | | | 折件130×130 | | | 2.0mm |  | |
| 4 | 顶圈梁 | | | 60\*60 | | | 2.0mm |  | |
| 5 | 封片 | | | 100×100 | | | 0.6mm |  | |
| 6 | 吊头 | | | 130×130 | | | 6mm |  | |
| 7 | 墙板 | | | 防火板玻璃丝绵5cm | | | 外铁皮1.0mm |  | |
| 8 | 顶板 | | | 防火板玻璃丝绵5cm | | | 外铁皮1.0mm |  | |
| 9 | 地板 | | | 防火玻镁板 | | | 1.5cm |  | |
| 10 | 门 | | | 品牌防盗门 | | | 0.5mm |  | |
| 11 | 窗 | | | 中空钢化玻璃 | | | 1150\*1200 |  | |
| 12 | 胶 | | | 中性硅酮密封防水胶 | | |  |  | |
| 13 | 电线 | | | 主线2.5M²、空调4M² | | | 津成（国标） |  | |
| 14 | 灯线 | | | 2.5M² | | | 津成（国标） |  | |
| 15 | 照明 | | | LED灯管 | | | 24W |  | |
| 16 | 五孔、三孔 | | | 断电器 电箱 灯头 线槽 | | | 国标 |  | |
| 17 | 护栏 | | | 30×30方钢 | | | 1.5mm |  | |
| 18 | 楼梯 | | | 4.5M×1M | | | 2.5mm |  | |
| **技术参数要求** | | | | | | | | |
| 序号 | | 指标名称 | | | 技术参数 | | | |
| 1 | | ★材质选用-箱体 | | | 箱体立柱（2.0mm厚钢板折弯立柱），顶梁、横梁（60×60×2.0方钢），底边梁2.0热镀锌方钢，底梁、横梁（80×40×2.0方钢）（平行于低横梁，间距382mm）。墙板（1.0mm厚镀锌铁皮）顶板（1.0mm厚热轧钢板折板）（其中各个构件应采用焊接连接），屋面做防水处理、接缝采用中性结构胶。 | | | |
| 2 | | ★材质选用-岩棉保温 | | | 高密度阻燃岩棉板5公分板、容重50KG/m³，燃烧性能为A级。 | | | |
| 3 | | ★材质选用-地板 | | | 1.5mm厚防火、保温、防潮、玻镁板。 | | | |
| 4 | | ★材质选用-门 | | | 品牌防盗门，样品确认后安装。 | | | |
| 5 | | ★材质选用-窗 | | | 隔热加厚塑钢推拉窗，中空钢化玻璃,带纱窗，样品确认后安装。门窗之间连接方式为：嵌入式连接（打防水胶）。 | | | |
| 6 | | ★材质选用-室内配置 | | | 按照6-8位配电箱1个；空调（外挂）专用插座1.5P一位；五孔电源插座（墙面）4位（位置距离地面50公分以上）；LED顶灯2个，灯双控开关1个，电线、插板、电管及线槽采用国标产品。 | | | |
| 7 | | ★材质选用-外观 | | | 暂定为白色。油漆施工工艺：1、打砂处理2、防锈环氧富锌底漆3、中间保护环氧云铁漆4、面漆丙烯酸漆5、表面处理6、防水测试 | | | |
| 8 | | ★其他 | | | 1.预留吊装耳，可整体吊装。  2.男女卫生间给排水管线、水箱、灯具、洁具（含洗手池）安装到位，满足使用功能，地面和150mm高蹲台采用2.5mm厚花纹板，接缝处打胶处理。 | | | |
| 9 | | ★**免责条款** | | | 租赁期间发生的所有与租赁设备、人员有关的任何民事、刑事及其他意外事件均由供应商承担全责。 | | | |
| **售后服务要求** | | | | | | | | |
| 1 | | ★负责前期集装箱房运输、安装、设备调试，满足达到正常使用需求。 | | | | | | |
| 2 | | ★负责后期集装箱房拆除、运输及现场清理。 | | | | | | |
| 3 | | **＃**负责集装箱房使用过程中的维护。 | | | | | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。