公告附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | | 2021-JK15-W1259 | | | |
| 设备名称 | | | | 医疗卫生培训音视频信息管理系统 | | | |
| 设备数量 | | | | 1 | ☑国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | | 30万元 | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 在野外医疗卫生教学训练中，面向参训人员、组训人员等对象，提供对象相互之间的音视频通联与监控。在固定专业箱体内高度集成，可快速携带到临时场地或在任意车辆进行安装部署的小型化、制式化、模块化装备集合，开机后无需部署即可实现复杂条件下的可视化指挥调度系统语音调度、视频调度、位置调度与多组监听等基本功能。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 音视频调度管理软件 | | | | 1套 | |
| 2 | | 一体化集成箱组 | | | | 1套 | |
| 3 | | 音视频信息采集单元 | | | | 1套 | |
| 4 | | 配件耗材 | | | | 1批 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | | | |
| 1 | 音视频调度软件 | | **★**1、支持用户终端的视频、音频等信息的调度；  2、支持Excel导入卫生训练科目任务的功能。  3、支持添加卫生训练科目和任务；  4、支持卫生训练实施部署步骤跟踪；  5、支持卫生训练任务编辑、删除、下发；  6、支持移动终端收到任务，开始行动指令；  7、支持移动终端显示并执行任务步骤；  **＃**8、支持临机导调指令下发，显示；  9、支持按任务步骤执行任务；  10、支持训练任务完成状态监控；  11、支持救治结果上报；  12、支持参训人员地图显示；  13、支持训练任务列表显示；  14、支持历史任务状态查询；  15、支持日志和授权设置；  16、支持参训人员与救治对象的地图图标设置； | | | |
| 2 | 一体化集成箱组 | | 1、箱组外观：机壳材质为碳纤维或铝镁合金或工程塑料；  2、支持定制开机LOGO；  3、外观：黑色或军绿色。  **＃**4、CPU：Intel Core i5-6200U处理器及以上  **＃**5、内存：支持16G及以上  6、硬盘： 1TB固态硬盘及以上  7、显卡：Intel集成显卡  **＃**8、显示屏：13.3寸高清液晶屏X3（1920\*1080）及以上  9、接口：包含USB3.0，DCIN  10、电池：典型续航时间不低于2小时  11、操作系统：Windows系统  12环境参数：工作温度为0℃ - 45℃，存储温度为-20℃ - 65℃，湿度为5% - 90%，无凝露。  13、机械参数：箱组尺寸不大于500\*325\*160mm（不含包角），重量不大于15kg | | | |
| 3 | 音视频采集单元 | | （1）手持音视频终端  内存不小于16G  前后摄像头不小于500万像素  具备WiFi或4G或蓝牙通信接口  主机重量小于200g  尺寸小于100mm\*80mm\*30mm。  （2）高清手持云台相机  云台可控转动范围，平移-230o至+50o<br>,最大控制转速不低于100o/s  照片拍摄模式包括单张照片、普通视频等  视频存储码流最大超过60Mbps  照片最大分辨率可达到4000\*3000pixels  电池工作时间不低于2h。  （3）智能摄像机  重量低于1.5kg  防水等级IP66  支持移动侦测  支持64G存储  自动ICR红外滤片  300万高清镜头。  （4）便携式户外锂离子电池  额定功率>=300W  输出功率220W,支持市电充电  #用电安全防护  #重量<=10kg | | | |
| 4 | 信息技术保障服务 | | 信息化软件系统、硬件设备、网络及配套设施的安装部署。  系统运行现场技术支持和全程业务保障。 | | | |
| 5 | 配件耗材 | | 超五类网线\*305米/箱，电源线、水晶头、工具、线扎、标示牌、电源插头、胶带等  HDMI 2.0 高清屏蔽15米  100米电源线轴  4.8米线10孔 电源排插 | | | |
| 售后服务要求 | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | 软件及硬件设备质保期3年 | | | |
| 2 | 收费标准 | | 按照市场平均价 | | | |
| 3 | 培训支持 | | 现场培训，内容包括：安装部署，运行使用，故障维检修。 | | | |
| 4 | 维修响应 | | 8小时之内响应 | | | |
| 5 | 到货时间 | | 6个月内 | | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有“正偏离”、“无偏离”响应的技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、检测机构出具的检测报告、技术白皮书、使用说明书、公开发布的宣传彩页等）。并在技术参数偏离表备注栏中注明支持材料在标书中的页码、行数并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。未按要求填写的，可能被认定为无效投标，提供虚假指标参数的，其投标将被否决。