设备技术参数会审表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 胶片数字化扫描仪 | 计划号 | / |
| 预算金额 | 36.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | / | □国产 🗹进口  |
| **设备功能要求** |
| 将实物X线片、CT、MR核磁胶片，扫描成数字文档格式，扫描后的图像最大限度保留原始图像的所有信息。 |
| 软硬件配置清单 |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 胶片数字化仪 | 1 |
| 2 | 送片器 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 进片方式 | 自动送片(AF) 无需人工干预最多15张自动连续送片，带有超声波重张检测，防止两张以上胶片同时送入扫描仪中 |
| ★2 | 扫描设置 | 扫描软件中可以为不同片基的胶片设置“蓝基”及“白基”模式 |
| ★3 | 输出格式 | TIF、JPG、BMP、RAW |
| ＃4 | 一体化设计 | 机体内藏式收片盒，无外挂，不占用使用空间 |
| ＃5 | 读取胶片尺寸 | 最大可达14”×51”超长尺寸 (356×1295mm) |
| ＃6 | 扫描速度 | 扫描速度： 300dpi：不大于15秒 |
| ＃7 | 读取光学密度 | 4.8 O.D. |
| 8 | 读取灰阶 | 256灰阶(8bit) / 4096灰阶(12bit) / 65536灰阶(16bit) |
| 9 | 读取密度 | 570dpi／300dpi／150dpi／75dpi |
| **售后服务要求** |
| 1 | 质保期 | 保修期壹年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期外按成本费收取，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时内到达现场，48小时内修复 |
| 7 | 到货时间 | 现货 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。