|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | 教学训练用神经外科手术显微镜 | | |
| 设备数量 | | 10台 | | □国产 ■进口 |
| 1、功能要求 | | | | | |
| 1. 最新上市的产品； 2. 落地式支架，长臂展。 3. LED照明； 4. 配备助手镜和对手镜； 5. 一体化影像系统。 | | | | | |
| 2、硬件配置要求 | | | | | |
| 1. 复消色差光学； 2. 落地式支架，臂展1700mm以上； 3. LED光源； 4. 每台机器均配备对手镜和侧面助手镜； 5. 内置原厂视频摄录像系统； | | | | | |
| 3、技术参数要求 | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | | |
| 1 | \*产地 | | 原装进口 | | |
| 2 | 视野范围： | | 最小5.3mm，最大206mm（10x目镜下） | | |
| 3 | 放大倍率： | | 手动5档调节 | | |
| 4 | #物镜： | | 定焦物镜, f≥250mm | | |
| 5 | 侧面助手镜8台：  （不带侧面助手镜2台） | | #可在不拆卸任何零部件的前提下3秒内换边至对侧 | | |
| 需拆分换边 | | |
| 6 | 光源 | | # LED照明≥60000小时 | | |
| 卤素照明 | | |
| 7 | #支架： | | 臂展长≥170mm,上下拉伸范围≥1060mm | | |
| 8 | #自动开关： | | 抬高显微镜可自动关灯，下拉工作位自动开灯 | | |
| 9 | \*摄录像系统： | | 原厂全高清1080p摄录像系统 | | |
| 10 | 售后服务： | | 生产厂家在国内设办事处，陕西省内有维修站及备件库，厂家工程师负责产品安装维修，保证终身维修 | | |
| 4、售后服务及其他要求 | | | | | |
| 1. 质保至少2年或以上； 2. 零配件享受特殊折扣。 | | | | | |