# 六驱野战炊事车参数表

**底盘技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| \*底盘驱动形式 | 6\*6 |
| \*轮胎数 | 6个 |
| \*转向形式 | 方向盘 |
| \*前悬/后悬 | 1250/1580,1430/1400 |
| \*前桥/后桥 | 3.8T/4.5T |
| 总质量 | 9000kg |
| \*发动机额定功率/马力 | ≧200kW |
| \*最高车速 | ≧90km/h |
| \*轴距:mm | 3500+1250 |
| \*排放标准 | 国Ⅴ |
| \*乘员人数 | 3人 |
| \*驾驶室结构 | 全封闭驾驶室，全钢框架焊接，液压缸倾翻、带安全锁止装置 |
| \*常规需求 | 宽体驾驶室、变速箱，可升降玻璃，方向助力，断气刹，带ABS |

**箱体技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*该车装备主食灶,炒菜灶,炖菜灶,调理台,冰柜,抽油烟机,净水储水系统等作业设备，所有设备均须达到-30℃ - +40℃的工作环境。满足200人左右 的饭菜和开水。 | | |
| \*车厢总体介绍 | 箱体板材采用外墙体2mm金属钢板、内部1.5mm不锈钢板、内部钢骨架+聚氨酯填充复合而成。箱体两侧可以展开、半展开作业 |  |
| 箱体尺寸 | 6850×2500×2850 |  |
| \*底板 | 地板为铝合金防滑板，做防水处理并带地漏、具有保温隔热效果、能满足高原地区环境条件。 |  |
| \*箱体工艺 | 箱体外使用铝蒙皮内不锈钢材料，中间为金属骨架结构 |  |
| \*后门 | 箱体单开门 | 1个 |
| \*两侧裙箱 | 左右侧各一套 | 2套 |

**箱体内部设备：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*防滑地垫 |  | 1套 |
| \*干粉灭火器 | 4kg | 2个 |
| \*防冻净水箱 | 1000L（具备液位显示） | 1个 |
| \*操作（储物）柜 | 不锈钢材质 | 2000x600x800（mm） |
| \*洗菜池 | 不锈钢材质 | 1套 |
| \*消毒柜 | 150L | 1台 |
| \*洗碗机 | 温度调节30-100℃ | 商用1台 |
| \*空调 | 大1.5匹 | 1台 |
| #排风扇 |  | 1台 |
| #和面机 |  | 1台 |
| \*发电机 | 柴油，8KW | 外挂 |
| \*插座 | 防水 | 1套 |
| \*冰箱 | 220伏(200L) | 保鲜/冷藏 |
| \*电（饮用水）热水器 | 30L | 1台 |
| \*电缆绞盘 | 电缆60m，含手动线缆盘 | 外接电源 |
| \*场地照明灯 | 车厢两侧各2个 | 100w，AC220V |
| \*直流自吸油泵 | 提供灶及蒸饭柜油路 |  |
| \*油烟罩；强力抽风机 | 不锈钢材质 | 各1 |
| \*主炖二联灶 | 不锈钢材质 | 一套、适合高原使用 |
| \*炒菜灶 | 不锈钢材质 | 单灶、高原使用 |
| \*蒸饭柜 | 12层 | 高原专用 |
| \*水、电、油控制系统 | 控制面板 | 1套 |
| 备注：\*参数为必须满足项；#参数为可选项。 | | |

院务处负责人： 管理单位：

项目论证人（不少于两人）： 日 期：