附件1

**通用物资采购评审需求参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 白大衣、护士服采购供应商招标 |
| 物资名称 | 护士服、白大衣 | 是否需要配套设备 | □是 ☑否 |
| 配套设备名称及型号 |  | 配套设备固定资产编码 |  |
| **一、服装种类**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **种类** | **单位** | **数量（件/套）** | **单价** | **金额（元）** |
| 医生工作服（冬） | 件 | 2500 | 258 | 645,000.00  |
| 女护士服（冬） | 套 | 2000 | 168 | 336,000.00  |
| **合 计** | **4500** | **¥981,000.00**  |

注：本次每人做冬装一件/套。实际采购量根据军队或校院采购政策及科室实际需求确定。护士服包含衣、帽、裤。所有服装所用布料必须抗氯漂，抗起球，耐高温洗涤。服装参照现有样衣款式制作，根据科室实际需求，服装制作种类、部分细节可做调整，价格参考普通类服装。供应商报价包括所有人工、运输、税费及其它相关费用。**二、面料参数**护士服、白大衣面料要求一致，按冬夏装区别，服装款式以现有样衣为准，面料具体参数如下：冬装：1、面料成分：7%棉，93%透气不透光纤维，涤棉梭织新型透气性竖条纹；2、贴身部分棉含量30%，特殊纤维70%；3、纱支50D/T65/C35 45/2\*150D +导电丝；4、密度:165\*121 ,225g/㎡；5、采用环保耐氯漂分散-士林染料印染；6、断裂强力≥650N；7、耐洗色牢度（级）4-5，耐磨色牢度（级）干4-5、（级）湿4-5。断裂强力：经向1780 N、纬向1080 N。撕破强力：经向51 N、纬向32 N。电荷面密度μC/㎡ 2.58、采用经编工艺，抗起毛起球（≥4级)，耐氯漂洗涤，耐高温≤60度，色牢度尺寸稳定(≥3-4级)。抗菌性（金黄色葡萄球菌≥80%、白色念球菌≥60%、大肠杆菌≥70%），永久性抗静电，采用高级消光纱，服装透气不透光，避免显露内衣.夏装：1、成分含量：100%聚酯纤维，加入碳纤维永久性防静电丝。2、断裂强力：经向1500N、纬向910N。3、撕破强力：经向80N、纬向43N。4、拒油性：3.5级。5、勾丝 ：经向(级）3 纬向(级）4。6、织物密度：经向（根/10cm) 653.2 纬向（根/10cm)552。7、纱线支数：经向纱线密度（tex）：18.0； 纬向纱线线密度（tex）：18.2；经向英支数（Ns）：33；纬向英支数（Ns）：32；经向公支数（Nm）（支）：56 纬向公支数（Nm）（支）：55。8、抗污性(级)：5。9、防水性能(级)：4。10、透气性：38.1mm/s。11、平方米克重（g/㎡）:200**三、其他要求****1、**参与本项目投标，投标单位须满足下列基础条件，具体内容如下：（一）在中国境内依法注册并具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的合法供应商，本项目不接受联合体参加，不可以分包、转包；（二）所有产品必须有国家ISO三体系证书，面料需符合国家标准GB/T411-1993,出具相关检测报告。缩水率≤5%，PH值在5.5-7.5之间，甲醛含量＜75mg/kg，所有布料须做预缩水处理，耐氯漂、抗菌、耐磨度高、不起球、不变形、不起皱、耐高温洗涤；（三）依法缴纳税收，无债权债务纠纷，具有良好的企业信用记录；（四）参加社会单位采购活动近三年内，经营活动中没有违法不良记录；（五）投标单位应遵守的有关国家法律、法令和条例。（六）与三级甲等医院有同类项目业绩（需提供相关证明材料）2、本次招标中标厂家一家，合同期限一年。供货期内院方每次按实际需求下单，中标单位按照中标单价提供服务，20天内送货至院方指定地点（院内），确认收货后60天内支付货款。实际采购总金额不超过招标总费用。3、以上所有条款最终解释权归院方所有。 |