工程建设项目招标需求参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高新干部住宅楼地下车库及屋面防水维修工程 |
| 是否需要配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 1、项目内容：（1）对车库升降井基坑墙壁进行注浆堵漏；对基坑墙地面涂刷防水涂料，面积共约440㎡。（2）对车库玻璃雨棚老化胶条进行更换；开挖车库出入口四周地面至防水层，注浆堵漏后涂刷防水涂料，面积约80㎡；恢复路面。 (3) 对高新干部住宅楼屋面防水进行整体维修，具体为：喷涂聚脲防水涂料，面积共约865㎡；对部分渗漏的外墙窗进行防水处理。2、施工资质要求：具备建筑工程施工总承包二级（含）且具备防水防腐保温工程专业承包二级（含）以上资质。3、施工要求：应自觉维护施工现场周边设施，注意施工安全，及时清运建筑垃圾。4、总工期要求30天（内）。 |

院务处领导签字： 使用单位负责人签字：

项目论证人员签字（不含负责人两人）： 日期：