公告附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1390 |
| 设备名称 | 振动切片机 |
| 设备数量 | 1 | □国产 ☑进口 |
| 最高投标限价 | 18万元 |
| **设备功能要求** |
| 在脑片/组织片的膜片钳实验中，常需要将脑/组织切成100-400μm左右的薄片，脑片/组织片振动切片机就是用于制备高活性脑片/组织片或组织片的设备 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 刀头 | 1 |
| 3 | 刀片 | 1 |
| 4 | 样本槽 | 1 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 最大标本尺寸 | ≤70 x 40 x 15 mm |
| 1.1 | ★进刀速度 | 0.025 - 2.5 mm/s |
| 1.2 | 可调节的切割窗口 | 电子 |
| 1.3 | 总合垂直样品行程 | ≥15 mm |
| 1.4 | 放大倍率选项 | ≥2 倍放大镜 |
| 1.5 | ＃振幅 | 四挡以上可调节 |
| 1.6 | ＃总垂直样品行程 | ≥15 mm（电动） |
| 1.7 | ＃切片范围 | 1 to 40 mm（可调节） |
| 1.8 | 频率 | 0 到 100Hz 之间改变频率 |
| 1.9 | 光源 | 鹅颈冷光源 |
| 1.10 | ★振幅检测 | 红外线振幅校准方式 |
| ★售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外按照成本收取费用 |
| 5 | 培训支持 | 装机培训,每月定期回访一次 |
| 6 | 维修响应 | 不超过12小时 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后12周内 |

说明：功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有“正偏离”、“无偏离”响应的技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、检测机构出具的检测报告、技术白皮书、使用说明书、公开发布的宣传彩页等）。并在技术参数偏离表备注栏中注明支持材料在标书中的页码、行数并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。未按要求填写的，可能被认定为无效投标，提供虚假指标参数的，其投标将被否决。