公告附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1368 |
| 项目名称 | 皮秒激光仪 |
| 数量 | 1台 | □国产 ☑进口 |
| 最高投标限价 | 240万元 |
| **设备功能要求** |
| 该设备是皮秒设备，业内已临床验证该波长最适合亚洲人的色素病变治疗，涵盖了表皮斑，真皮斑，美白嫩肤等所有色素类的治疗。也可全部临床应用于各种色素病变治疗的皮秒激光，临床应用广泛。具备不同手具，可以给医生带来不同的治疗方案选择，使治疗更有针对性。无创治疗，病人无停工期，术后要求低，获得病人良好的认可度。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 激光机主机 | 1台 |
| 2 | 导光臂装置 | 1套 |
| 3 | 脚控装置 | 1个 |
| 4 | 医生激光防护眼罩 | 2副 |
| 5 | 患者防护眼罩 | 1副 |
| 6 | 激光警告标志 | 1张 |
| 7 | 内部联锁插头 | 1个 |
| 8 | 操作钥匙 | 1套 |
| 9 | 操作说明书 (中英文) | 各1份 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★基本要求 | 用于治疗表皮及真皮良性色素增加性皮肤病和文身 |
| 2 | ★资质认证 | FDA或CE认证 |
| 3 | ★产地 | 整机原装欧美进口 |
| 4 | 波长 | 1064nm、532nm/755nm |
| 5 | 激光模式 | 多模式 |
| 6 | 传输方式 | 导光臂传输 |
| 7 | #配置点阵治疗手具 | 光斑大小6mm、8mm、10mm |
| 8 | #定焦与变焦手具 | 具备 |
| 9 | 脉冲重复频率 | 单次、1Hz、2.5Hz、5Hz、10Hz |
| 10 | 手柄输出光斑范围 | 2mm～10mm |
| 11 | 光斑范围 | 光斑尺寸和能量密度可调 |
| 12 | 光斑调节 | 手柄处可调节 |
| 13 | #脉宽 | 500-900ps |
| 14 | 最大脉冲输出能量 | ≤200mJ |
| 15 | 电源要求 | 200-240VAC,50-60HZ,30A，4600VA单相 |
| ★**售后服务要求** |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内免费保修，质保期外维修只收取配件成本费。 |
| 5 | 培训支持 | 可提供线上或者线下技术培训指导装机服务和日常维护。 |
| 6 | 维修响应 | 接到电话后2小时内回复，24小时内工程师到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30天内交货 |

说明：功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。