公告附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2021-JK15-W1368 | | | | |
| 项目名称 | | | 皮秒激光仪 | | | | |
| 数量 | | | 1台 | | □国产 ☑进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 240万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 该设备是皮秒设备，业内已临床验证该波长最适合亚洲人的色素病变治疗，涵盖了表皮斑，真皮斑，美白嫩肤等所有色素类的治疗。也可全部临床应用于各种色素病变治疗的皮秒激光，临床应用广泛。  具备不同手具，可以给医生带来不同的治疗方案选择，使治疗更有针对性。  无创治疗，病人无停工期，术后要求低，获得病人良好的认可度。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 激光机主机 | | | | 1台 | |
| 2 | | 导光臂装置 | | | | 1套 | |
| 3 | | 脚控装置 | | | | 1个 | |
| 4 | | 医生激光防护眼罩 | | | | 2副 | |
| 5 | | 患者防护眼罩 | | | | 1副 | |
| 6 | | 激光警告标志 | | | | 1张 | |
| 7 | | 内部联锁插头 | | | | 1个 | |
| 8 | | 操作钥匙 | | | | 1套 | |
| 9 | | 操作说明书 (中英文) | | | | 各1份 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | ★基本要求 | | | 用于治疗表皮及真皮良性色素增加性皮肤病和文身 | | |
| 2 | ★资质认证 | | | FDA或CE认证 | | |
| 3 | ★产地 | | | 整机原装欧美进口 | | |
| 4 | 波长 | | | 1064nm、532nm/755nm | | |
| 5 | 激光模式 | | | 多模式 | | |
| 6 | 传输方式 | | | 导光臂传输 | | |
| 7 | #配置点阵治疗手具 | | | 光斑大小6mm、8mm、10mm | | |
| 8 | #定焦与变焦手具 | | | 具备 | | |
| 9 | 脉冲重复频率 | | | 单次、1Hz、2.5Hz、5Hz、10Hz | | |
| 10 | 手柄输出光斑范围 | | | 2mm～10mm | | |
| 11 | 光斑范围 | | | 光斑尺寸和能量密度可调 | | |
| 12 | 光斑调节 | | | 手柄处可调节 | | |
| 13 | #脉宽 | | | 500-900ps | | |
| 14 | 最大脉冲输出能量 | | | ≤200mJ | | |
| 15 | 电源要求 | | | 200-240VAC,50-60HZ,30A，4600VA单相 | | |
| ★**售后服务要求** | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 1年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 国内有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修点 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期内免费保修，质保期外维修只收取配件成本费。 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 可提供线上或者线下技术培训指导装机服务和日常维护。 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 接到电话后2小时内回复，24小时内工程师到达现场。 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 签订合同后30天内交货 | | |

说明：功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。