工程建设项目招标需求参数表（补充表）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 家属区42栋与43栋之间区域硬化改造工程 |
| 是否需要配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 1. 工程内容：

根据车位及道路划分需求，如有必要对路灯进行移位，路灯电缆须穿管保护敷设。二、技术要求：1.混凝土厚度要求15cm，标号不低于C30。2.需更换的HDPE波纹管壁厚不低于8mm；刚度等级不低于SN6.3。 |

院务处领导签字： 使用单位负责人签字：

项目论证人员签字（不含负责人三人）： 日期：