技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | | 2021-JK15-W1511 | | | | | | |
| 货物名称 | | | | 动物IVC笼具配件 | | | | | | |
| 数量 | | | | 1项 | | | ☑国产 □进口 | | | |
| 最高投标限价 | | | | 人民币20.00万元 | | | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | | | | |
| 必须与原IVC设备匹配。 | | | | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | | | | |
| **序号** | | | **描 述** | | | | | **数量** | | |
| 1 | | | 小鼠 IVC 笼盒 | | | | | 1项 | | |
| 2 | | | 大鼠 IVC 笼盒 | | | | | 1项 | | |
| 3 | | | 不锈钢网罩 | | | | | 1项 | | |
| 4 | | | 水瓶 | | | | | 1项 | | |
| **技术参数要求** | | | | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | | 技术参数 | | | | |
| 1 | ★小鼠 IVC 笼盒 | | | | 必须与原IVC设备匹配，鼠盒采用进口 PSU 透明材料，可插记录卡片，便捷开启式搭扣，水瓶内置式；规格：325×210×180mm；315×205×180mm；外框模具冲压成型，钢丝直径Φ1.8mm，钢丝材质为 1Cr18Ni9；250ml 饮水瓶。 | | | | |
| 1.1 | 性能要求 | | | | 笼盒的密封性好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温 150℃压力 15 磅半小时不变形；硅胶密封条可同时高压灭菌；不锈钢网罩。 | | | | |
| 2 | ★大鼠 IVC 笼盒材质和规格 | | | | 笼盒规格：470×312×260mm；材质：PSU；笼盒含笼盒、盒盖、不锈钢网盖、水瓶、塑料标示牌；不锈钢半网罩：钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9；搭扣材质为航天工程塑料；250ml 饮水瓶。 | | | | |
| 2.1 | 性能要求 | | | | 笼盒采用高分子材料一次成型，耐高温≥150℃笼盒与笼盖之间采用硅胶密封条，密封性能好，不宜漏气。 | | | | |
| **售后服务要求（每一项都是**“★”**）** | | | | | | | | |
| 1 | | 质保期 | | | | 所采购笼盒配件为同一品牌产品;所有产品保质期1年，原厂维保服务，提供原厂产品授权函及服务承诺函。 | | |
| 2 | | 备件库 | | | | （国内有备件库） | | |
| 3 | | 维修站 | | | | （国内有维修站） | | |
| 4 | | 收费标准 | | | | （质保期外配件及维修价格优惠折扣9折） | | |
| 5 | | 培训支持 | | | | 安装完毕后支持培训 | | |
| 6 | | 维修响应 | | | | 24小时响应，48小时内上门 | | |
| 7 | | 到货时间 | | | | 合同签订后30天 | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。