技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1512 |
| 货物名称 | 玉米芯垫料 |
| 数量 | 1项 | ☑国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币15.00万元 |
| **设备功能要求** |
| 必须与原IVC设备匹配。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 灭菌方式 | 1项 |
| 2 | 含水量、吸水率和含尘量 | 1项 |
| 3 | 微生物指标 | 1项 |
| 4 | 化学污染物指标 | 1项 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★灭菌方式 | Co60辐照灭菌处理；无菌包装。 |
| 1.1 | 含水量、吸水率和含尘量 | 垫料含水量应在6%-12%；垫料48小时吸水率应不小于150%；垫料的含尘量≤1%。 |
| 2 | ★微生物指标 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **指标** |
| 菌落总数 | 不得检出 |
| 大肠菌群 | 不得检出 |
| 霉菌和酵母计数 | 不得检出 |
| 沙门氏菌 | 不得检出 |

 |
| 2.1 | 化学污染物指标 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **指标** |
| 砷 | ≤0.7mg/kg |
| 铅 | ≤1.0mg/kg |
| 镉 | ≤0.2mg/kg |
| 汞 | ≤0.02mg/kg |
| 六六六 | ≤0.3mg/kg |
| 滴滴涕 | ≤0.2mg/kg |
| 黄曲霉毒素B1 | ≤20.0μg/kg |

 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。