技术参数

一、货物一览表及技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2021-JK15-W1512 | | | | |
| 货物名称 | | | 玉米芯垫料 | | | | |
| 数量 | | | 1项 | | ☑国产 □进口 | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 按照国家和行业实验动物垫料要求提供产品。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 灭菌方式 | | | | 1项 | |
| 2 | | 含水量、吸水率和含尘量 | | | | 1项 | |
| 3 | | 微生物指标 | | | | 1项 | |
| 4 | | 化学污染物指标 | | | | 1项 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | ★灭菌方式 | | | Co60辐照灭菌处理；无菌包装。 | | |
| 1.1 | 含水量、吸水率和含尘量 | | | 垫料含水量应在6%-12%；垫料48小时吸水率应不小于150%；垫料的含尘量≤1%。 | | |
| 2 | ★微生物指标 | | | |  |  | | --- | --- | | **项目** | **指标** | | 菌落总数 | 不得检出 | | 大肠菌群 | 不得检出 | | 霉菌和酵母计数 | 不得检出 | | 沙门氏菌 | 不得检出 | | | |
| 2.1 | 化学污染物指标 | | | |  |  | | --- | --- | | **项目** | **指标** | | 砷 | ≤0.7mg/kg | | 铅 | ≤1.0mg/kg | | 镉 | ≤0.2mg/kg | | 汞 | ≤0.02mg/kg | | 六六六 | ≤0.3mg/kg | | 滴滴涕 | ≤0.2mg/kg | | 黄曲霉毒素B1 | ≤20.0μg/kg | | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。

二、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点：招标人指定地点。

2. 到货响应时间：合同期内确保24小时内响应，48小时内将货物配送到需求方指定地点；

3.交货方式：由中标供应商负责免费配送。

★（二）售后服务

1.质量保证期：所采购垫料必须符合国家和行业相关要求。

2. 质量保证：若有质量问题，无条件更换

3.投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务等。

4.国内有供货库。

★（三）专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（四）付款及结算方式

本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方货单、发票等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30天内向乙方支付货款。