|  |
| --- |
| **家具参数** |
| **最高限价：38.01万元** | **编号：2022-JKMTDY-1133** |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号（mm）** | **数量** | **单位** | **材质及工艺说明** |
| 1 | 屏风工位 | L型，单人位1500\*1400 | 6 | 张 | 1. 工作位：铝合金框架，壁厚≥1.5mm，上部3mm钢化玻璃，屏风内饰0.8mm钢板，钢板外饰进口麻绒面料，双钢板间采用金属龙骨，无人造板填充物；
2. 基材：品牌E1级优质橡木板材，游离甲醛释放量2.9mg/100mg，优于国家标准E1≤9mg/100mg，经过防潮、防腐、防虫化学处理，密度700kg/m³以上，含水量低于10%；
3. 封边：采用与板件颜色纹理配套的2mm厚优质PVC封边带；
4. 五金配件：品牌五金配件；
5. 工艺：贴面、弯边顺滑平整，不起波纹凹坑，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起，整体产品拼接接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然。
 |
| 2 | 沙发 | 二人位1350\*780\*780 西皮 | 1 | 个 | 1. 选用优质纳米西皮面料，多道技术处理，透气和弹性性能好，色牢性好，手感柔软，耐磨耐用，透气、防螨、舒适；采用优质松木实木框架，防腐防潮，结构稳固，耐用承重力好；
2. 座包甄选高密度海绵，贴合臀部曲线，回弹性好久坐不变形，饱满定型且稳定性统一，缓冲减震持久耐用；
3. 采用优质高碳素钢筋五金，稳固不晃，坚固耐用承重力好；

靠包内置饱满环保公仔棉，透气回弹性好，柔软舒适。 |
| 3 | 茶几 | 木质1200\*600\*450 | 1 | 张 | 1. 加厚松木实木打造，加固承重，环保加倍，具有耐腐蚀、不易变形、承重性好、结构严密、防潮性好等特点；
2. 加粗几腿设计，承重力强，更加坚固稳定；
3. 舒适圆角打磨，造型简约大方，轮廓饱满；
4. 双层置物空间，置取方便。
 |
| 4 | 弧形办公桌 | 曲面弧形木质4000\*600\*760 | 1 | 张 | 1. 贴面板材：采用优质可弯曲防火板，厚度≥0.8mm进口AAA级优质胡桃木木皮、拼缝精良，热压粘实，不易变形；
2. 基材：采用进口高密度橡木环保板≥20mm，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准，木材甲醛含量≤1.0mg/L，密度850kg/m³，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时，符合国际E1标准；
3. 封边：进口优质橡木实木封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍；
4. 胶水：进口环保胶水，符合国际E1级环保标准；
5. 油漆：采用进口全封闭涂装(五底四面)环保油漆，附着力强、流平性能离，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；
6. 五金配件：优质五金配件，经过酸洗磷洗等防锈处理。
 |
| 5 | 夹缝书柜 | 1400\*500\*350  木质 | 1 | 个 | 1. 板材：采用加厚高密度橡木实木环保板，背板一体设计，结构稳定，防止掉落，减少灰尘；
2. 油漆：采用进口全封闭涂装(五底四面)环保油漆，附着力强、流平性能离，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；
3. 铰链采用自制插销式铰链，具有牢固性好，安装方便等特点。
 |
| 6 | 置物架 | 三层 1000\*350\*800 | 1 | 个 | 1. 精选冷轧钢板材，强力坚固，经久耐用，不易变形；
2. 加厚层板，层板下有电焊轧制加强筋，稳固结实；
3. 选用插销安装，拆装方便，省时省力；
4. 底部安置脚垫，方便置物架的移动和摆放。
 |
| 7 | 办公椅 | 双扶手皮质 | 12 | 把 | 1. 饰面：选用优质纳米西皮面料，多道技术处理，透气和弹性性能好，色牢性好，手感柔软，耐磨耐用，透气、防螨、舒适、亲肤；
2. 椅板：选用优质环保的曲木橡木板，甲醛含量C类≤20mg/kg；

采用优质实木框架及椅脚，防腐防潮，结构稳固不易变形，耐用承重力好；3、海绵：采用高密度一次定型阻燃海绵，回弹率≥50%，干热老化后拉伸强度≥125kPa，游离甲醛≤20mg/kg，软硬适中，符合国家现行检测标准。 |
| 8 | 电脑椅 | 黑色转椅网面 | 33 | 把 | 1. 面料：环保网布饰面，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，零重金属，经防虫、防腐等专业工序处理，耐磨性好、透气性好；
2. 阻燃海绵：采用高密度一次发泡成型海绵，回弹率≥50%，撕裂强度≥3M/cm，干热老化后拉伸强度≥120kPa，泡沫塑料密度（座面）≥45kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg，软硬适中，符合国家现行检测标准；
3. 座椅底架：符合GB/T3325-2017，金属电镀层抗盐雾18h达到无锈点；
4. 椅板：选用优质环保的橡木曲木板，甲醛含量C类≤20mg/kg；
5. 机构：采用倾仰锁定机构，具有无级锁定功能；
6. 脚架：铝合金五星脚，符合QB/T2208-2016《办公家具 办公椅》，隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音活动自如。
 |
| 9 | 班椅 | 牛皮转椅 | 1 | 把 | 1. 面料：选用优质牛皮，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥5N/10mm，耐折牢度(50000次)无裂纹，撕裂力≥140N，气味≤2级，pH≥5，无可萃取的重金属铅、镉检出；
2. 阻燃海绵：采用高密度一次发泡成型海绵，回弹率≥50%，干热老化后拉伸强度≥125kPa，游离甲醛≤20mg/kg，软硬适中，符合国家现行检测标准；
3. 压棒：升降轻便灵活，升降不漏气，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无声响、无漏气，角度调节结构灵活、可靠，调节自如，并具有锁定装置，座椅稳定性以及座面冲击质量均符合载荷力学性能要求；
4. 机构：中置式倾仰机构，可倾仰锁定；
5. 五星脚：铝合金五星脚，一体塑形；
6. 椅轮：直径60mm合成尼龙纤维树脂万向轮或铝合金转轮，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家认证标准；
7. 功能：上下升降调节，椅背倾仰调节。
 |
| 10 | 文件柜 | 加厚1850\*900\*420 | 1 | 个 | 1. 主体采用一级1.2mm厚冷轧钢板；
2. 表面采用阿克苏牌热固性环氧树脂粉末，环保无污染；
3. 纳米陶化工艺消除了磷和重金属，从而大幅降低了健康、安全和环境方面的危险；
4. 锁具采用WT牌可换锁芯；
5. 拉手采用冷轧钢板冲压成型，铰链采用自制插销式铰链与门板焊接成一体，具有牢固性好，安装方便等特点。
 |
| 11 | 工作椅 | 皮质转椅 | 3 | 把 | 1. 饰面：选用优质纳米西皮面料，多道技术处理，透气和弹性性能好，色牢性好，手感柔软，耐磨耐用，透气、防螨、舒适、亲肤；
2. 阻燃海绵：采用高密度一次发泡成型海绵，回弹率≥50%，撕裂强度≥3M/cm，干热老化后拉伸强度≥120kPa，泡沫塑料密度（座面）≥45kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg，软硬适中，符合国家现行检测标准；
3. 座椅底架：符合GB/T3325-2017，金属电镀层抗盐雾18h达到无锈点；
4. 椅板：选用优质环保的橡木曲木板，甲醛含量C类≤20mg/kg；
5. 机构：采用倾仰锁定机构，具有无级锁定功能；
6. 脚架：铝合金五星脚，符合QB/T2208-2016《办公家具 办公椅》，隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音活动自如。
 |
| 序号 | 名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 | 材质及工艺说明 |
| 12 | 办公桌 | 1000\*600\*750木质 | 张 | 42 | 木质，带一层挂墙体上的置物架1. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度0.8mm，樱木色；
2. 基材：采用优质橡木实木板，绿色环保产品，甲醛含量≤26mg/100g，密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%；
3. 粘合剂：优质乳胶；
4. 封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶；
5. 功能特点：直纹和山纹可选，面板厚度25mm，防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等。
 |
| 13 | 办公椅 | 黑色转椅 网面 | 把 | 42 | 1. 面料：环保网布饰面，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，零重金属，经防虫、防腐等专业工序处理，耐磨性好、透气性好；
2. 阻燃海绵：采用高密度一次发泡成型海绵，回弹率≥50%，撕裂强度≥3M/cm，干热老化后拉伸强度≥120kPa，泡沫塑料密度（座面）≥45kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg，软硬适中，符合国家现行检测标准；
3. 座椅底架：符合GB/T3325-2017，金属电镀层抗盐雾18h达无锈点；
4. 椅板：选用优质环保的松木曲木板，甲醛含量C类≤20mg/kg；
5. 机构：采用倾仰锁定机构，具有无级锁定功能；
6. 脚架：铝合金五星脚，符合QB/T2208-2016《办公家具 办公椅》，隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音活动自如。
 |
| 14 | 楼道定制 储物架 | 2800\*600\*2400全木结构 | 组 | 6 | 1. 柜体及门抽：采用优质中纤E1级松木实木板18mm厚双面贴木皮板，统一采用厚度≥4mm的实木收边，靠墙背板采用三氢聚胺脂板，侧板基层采用12mm松木多层板，内贴白源切片三夹板，上口采用不小于4mm的实木线条收边；
2. 台面选用25mm厚优质松木板材，游离甲醛释放量2.9mg/100mg，优于国家标准E1≤9mg/100mg，经过防潮、防腐、防虫化学处理，密度700kg/m³以上，含水量低于10%；
3. 封边：用与板件颜色纹理配套的2mm厚优质PVC封边带；
4. 五金配件：品牌五金配件，三节中轨连接，优质合页；
5. 油漆：采用进口全封闭涂装(五底四面)环保油漆，附着力强、流平性能离，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；
6. 工艺：贴面、弯边顺滑平整，不起波纹凹坑，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起，整体产品拼接接缝齐整。
 |
| 15 | 楼道定制 柜子 | 2400\*600\*2400全木结构 | 组 | 6 | 1、柜体及门抽：采用优质中纤E1级松木实木板18mm厚双面贴木皮板，统一采用厚度≥4mm的实木收边，靠墙背板采用三氢聚胺脂板，侧板基层采用12mm松木多层板，内贴白源切片三夹板，上口采用不小于4mm的实木线条收边；2、台面选用25mm厚优质松木板材，游离甲醛释放量2.9mg/100mg，优于国家标准E1≤9mg/100mg，经过防潮、防腐、防虫化学处理，密度700kg/m³以上，含水量低于10%；3、封边：用与板件颜色纹理配套的2mm厚优质PVC封边带；4、五金配件：品牌五金配件，三节中轨连接，优质合页；5、油漆：采用进口全封闭涂装(五底四面)环保油漆，附着力强、流平性能离，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；6、工艺：贴面、弯边顺滑平整，不起波纹凹坑，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起，整体产品拼接接缝齐整。 |
| 16 | 缓冲区门口定制衣柜 | 3200\*2600\*下250\*上350 全木结构 | 组 | 1 | 1、柜体及门抽：采用优质中纤E1级松木实木板18mm厚双面贴木皮板，统一采用厚度≥4mm的实木收边，靠墙背板采用三氢聚胺脂板，侧板基层采用12mm松木多层板，内贴白源切片三夹板，上口采用不小于4mm的实木线条收边；2、台面选用25mm厚优质松木板材，游离甲醛释放量2.9mg/100mg，优于国家标准E1≤9mg/100mg，经过防潮、防腐、防虫化学处理，密度700kg/m³以上，含水量低于10%；3、封边：用与板件颜色纹理配套的2mm厚优质PVC封边带；4、五金配件：品牌五金配件，三节中轨连接，优质合页；5、油漆：采用进口全封闭涂装(五底四面)环保油漆，附着力强、流平性能离，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准；6、工艺：贴面、弯边顺滑平整，不起波纹凹坑，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起，整体产品拼接接缝齐整。 |
| 17 | 屏风工作位 |  1200\*1100木质带屏风 | 张 | 8 | 1. 工作位：铝合金框架，壁厚≥1.5mm，上部3mm钢化玻璃，屏风内饰0.8mm钢板，钢板外饰进口麻绒面料，双钢板间采用金属龙骨，无人造板填充物；
2. 基材：品牌E1级橡木实木板，游离甲醛释放量2.9mg/100mg，优于国家标准E1≤9mg/100mg，经过防潮、防腐、防虫化学处理，密度700kg/m³以上，含水量低于10%；
3. 封边：采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带；
4. 五金配件：品牌五金配件；
5. 工艺：贴面、弯边顺滑平整，不起波纹凹坑，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起，整体产品拼接接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然。
 |
| 18 | 办公椅 | 黑色转椅 网面 | 把 | 8 | 1. 面料：环保网布饰面，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，零重金属，经防虫、防腐等专业工序处理，耐磨性好、透气性好；
2. 阻燃海绵：采用高密度一次发泡成型海绵，回弹率≥50%，撕裂强度≥3M/cm，干热老化后拉伸强度≥120kPa，泡沫塑料密度（座面）≥45kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg，软硬适中，符合国家现行检测标准；
3. 座椅底架：符合GB/T3325-2017，金属电镀层抗盐雾18h达到无锈点；
4. 椅板：选用优质环保的曲木橡木板，甲醛含量C类≤20mg/kg；
5. 机构：采用倾仰锁定机构，具有无级锁定功能；
6. 脚架：铝合金五星脚，符合QB/T2208-2016《办公家具 办公椅》，隙误差在0.01mm之间，滑动时无杂音活动自如。
 |
| 19 | 值班床 | 2120\*1010\*935/320 木质单人床 | 张 | 36 | 1. 实木床体：床体选用原生态进口橡胶木，木纹清新，质地坚硬承重性强，环保低甲醛，防潮防霉；
2. 床板：采用芬兰松木床板制造，防潮透气；
3. 软靠：选用优质超纤皮材料软靠床头，符合GZJ/ZY/2/03-015标准，具有较高的耐磨性透气性；
4. 软靠内填充高回弹性海绵，饱满富有弹性，舒适度饱和，不易塌陷；
5. 选用气压款结构，可储物，床板据地30cm高；
6. 喷涂：选用大宝PU聚酯环保油漆，附着力强、流平性能离，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准。
 |
| 20 | 茶水柜 | 1200\*400\*850木质 | 个 | 1 | 木皮+环保板材1. 基材：采用优质橡木实木板，甲醛释放量≤0.124mg/m³(气候箱法)，含水率≤8%，无挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯，无总挥发性有机化合物(TVOC)；
2. 热熔胶：依据GB18583-2008，总挥发性有机物≤1g/L；
3. 封边条：采用ABS激光封边条，耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐磨性应无露底现象，耐老化性无开裂，耐光色牢度≥4级，封边条甲醛释放量≤0.3mg/L，无可迁移元素(铅、镉、铬、汞、砷、钢、梯、硒)；
4. 铰链：符合QB/T 2189-2013，耐腐蚀盐雾试验18h达到无锈点。
 |
| 21 | 茶几 | 1200\*600\*450现代简约 | 张 | 1 | 1. 采用优质钢化玻璃，背面喷涂上色；
2. 优质金属包边工艺，光泽饱满；
3. 不锈钢及配件具备超负荷能量抗击，耐热不生锈无甲醛不变形。
 |
| 22 | 沙发 | 1100\*760\*740 | 张 | 3 | 1. 面料：选用进口麻绒，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；
2. 基材：选用优质进口含水率≤9%以下的松木木方及5mm的实木板，经防虫、防腐等化学处理；

3、辅材：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化防碎，经过HD测试永不变形。 |
| 23 | 茶墩 | 760\*760\*580 现代简约 | 张 | 2 | 1、面料：选用进口麻绒，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；2、基材：选用优质进口含水率≤9%以下的松木木方及5mm的实木板，经防虫、防腐等化学处理；3、辅材：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化防碎，经过HD测试永不变形。 |
| 24 | 沙发 | 1580\*800\*680/780皮质 | 张 | 1 | 二人位1. 选用优质纳米西皮面料，多道技术处理，透气和弹性性能好，色牢性好，手感柔软，耐磨耐用，透气、防螨、舒适、亲肤；
2. 采用优质橡木实木框架，防腐防潮，结构稳固，耐用承重力好；
3. 座包甄选高密度海绵，贴合臀部曲线，回弹性好久坐不变形，饱满定型且稳定性统一，缓冲减震持久耐用；
4. 采用优质高碳素钢筋五金铝合金，稳固不晃，坚固耐用承重力好；
5. 靠包内置饱满环保公仔棉，透气回弹性好，柔软舒适。
 |
| 25 | 沙发 | 760\*800\*680/780休闲简约 | 张 | 2 | 1、面料：选用进口麻绒，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；2、基材：选用优质进口含水率≤9%以下的松木木方及5mm的实木板，经防虫、防腐等化学处理；1. 辅材：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化防碎，经过HD测试永不变形。
 |