公告附件13：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2022-JK15-W1156 | | | |
| 项目名称 | | 唇膏管 | | | |
| 数量 | | 450万个 | | 🗹国产 □进口 | |
| 最高投标限价 | | 333万元 | | | |
| **功能要求** | | | | | |
| 用于护唇膏的内包装 | | | | | |
| **技术参数要求** | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | |
| 1 | ★产能 | | ＞4万只/天 | |
| 2 | **＃**生产环境 | | D级以上(以第三方检测报告为准) | |
| 3 | ★尺寸 | | 按样品和图纸，误差不超过±0.3mm | |
| 4 | ★装量 | | 3.5g膏体 | |
| 5 | ★拔力检测 | | 上盖和中管:15-25N，底座和中管拔力大于20 N | |
| 6 | ★微生物 | | 符合药包材的微生物限度并提供报告 | |
| 7 | ★材质 | | 聚丙烯材料(pp材料) | |
| 8 | **＃**热转印膜 | | 油墨符合食品用标准,附着力可通过3M胶带测试，只允许轻微掉粉且不超过面积15% | |
| 9 | **＃**印刷 | | 文字清晰、耐磨 | |
| 10 | **＃**产品的清洁及微生物 | | 管子内无杂质污染，微生物符合药用包材标准(提供第三方检测报告)。 | |
| 11 | **＃**包装 | | 成品的装箱要保证产品的运输过程的完整性，提供不少于千分之5的损耗量。 | |
| 12 | **＃**使用 | | 内杯和底座旋转使用顺畅，无明显阻滞感。 | |
| 13 | ★匹配度 | | 完全匹配现有生产线的使用。 | |
| **售后服务要求** | | | | |
| 1 | ★质保期 | | 质保2年 | |
| 2 | 技术服务 | | 提供产品的质量标准 | |
| 3 | 问题响应 | | 响应时间12小时 | |
| 4 | ★到货时间 | | 合同签订后第一个月到货80万只以上，其后每月不低于100万只，4个月之内全部供货完成。 | |
| 5 | **＃**送货卸货 | | 货物需运送至需求方指定地点，并摆放整齐。 | |