|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟平台服务器更新项目技术参数表 | | | | | |
| 项目名称 | | | 虚拟平台服务器更新项目 | | |
| 项目编号 | | | 2021-JKMTDY-W1501 | | |
| 最高限价（万元） | | | 96 | | |
| 采购数量 | | | 4台 | 是否进口 | 国产 |
| 序号 | 指标名称 | 数量 | 技术参数 | | |
| 1 | 服务器 | 4 | 1、品牌类型：国产知名品牌，类似于：联想、H3C、华为等；  ★2、外形：标准4U机架式服务器；  ★3、处理器：配置不少于4颗Intel Xeon 5320H(2.4GHz/20-core/150W)  ★4、内存：配置不少于640GB（20×32GB）Registered DDR4内存，板载内存插槽≥48个；  ★5、硬盘：配置不少于2块480GB企业级SSD硬盘系统用，2块4T NVMe SSD硬盘。16块10000转 1.8T SAS硬盘。  ＃6、扩展性：前置可扩展最大49块或50块2.5英寸硬盘（具体容量、数量需给出），可选支持24块NVMe SSD；提供官网截图证明；  7、 RAID：配置独立8通道1GB缓存高性能SAS RAID卡\*2，支持RAID0/1/5/6/10/50等；  8、网络：4个高性能千兆网口；3个双端口的万兆板卡；1个独立管理千兆网口；  ＃9、 I/O插槽：支持≥18个标准PCIE插槽，支持9个企业级单宽GPU，全速PCIe 3.0 16x 插槽，提供官网地址和截图；  ＃10、具备≥3.5寸 LCD可触控智能管理模块，可显示服务器基本情况，可显示进风温度，CPU温度，支持各部件通过不同颜色展示健康状态；  ＃11、可支持PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QOS等防护功能；  12、电源及其他：2+2冗余1200W电源，机架安装导轨及电源线； | | |
| 2 | 服务 | 3年 | ★三年免费整机硬件保修，设备厂商工程师免费上门服务，提供设备厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函。  ★合同签订后30个工作日交付。 | | |