2022-JKMTDY-W1253

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 医用图像纸质彩色打印机 |
| 设备数量 | 1 | 🗹国产 🗹进口 |
| 设备最高投标限价 | 9.8万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | 可直接与医院影像系统进行dicom连接，无需科室额外数据接口 |
| 2 | 程序兼容 | 兼容CT、MRI、CR、DR、ECT、 DSA、PET/CT、PET/MR等多种病人报告信息 |
| 3 | 分辨率 | 1200X2400dpi |
| 4 | 打印及传输速度 | 每分钟30张 |
| 5 | 纸张类型 | 支持彩色纸质胶片打印，纸质胶片厚度52到300gsm的纸张 |
| 6 | 打印类型 | 可实现条码自助打印报告 |
| 7 | 取报告方式 | 条形码/二维码 |
| 8 | ★售后 | 整机免费质保3年 |
| 耗材技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| 1 | 耗材名称 | 图像彩色打印纸 |
| 2 | 基本要求 | 规格：A3 |
| 厚度：180g |
| 一类医疗备案凭证 |
| ★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |
| ★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 5 | 年使用量 | 约16.72万元人民币。 |

2022-JKMTDY-W1255

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 生理参数诱发诊断系统 |
| 设备数量 | 1 | 🗹国产 🞎进口 |
| 设备最高投标限价 | 40万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 吸吮压力显示范围 | 0kPa～30kPa |
| 2 | 分辨率 | 压力分辨率0.01kPa，时间分辨率1s |
| 3 | 吸吮压力测量误差 | ±1kPa |
| 4 | 连接导管尺寸 | 长度≥150mm，内径≤3mm |
| ★5 | 程序多样化 | 可根据需求更改，定制多种染色程序 |
| 6 | 吸吮压力监测参数 | 包括:实时吸吮压力(KPa)、最大吸吮压力(KPa)、平均吸吮压力(KPa)、吸吮持续时间(s)、吸吮间隔时间(s)、吸吮频率(次/min) |
| 7 | 无线通讯 | 以Wi-Fi形式与主机通讯，可在10米内直线传输。 |
| 8 | 软件功能 | 应在工作界面，点击“设置”按键，显示软件完整版本信息。软件应能实现保存、读出及输出功能。 |
| ★9 | 配置 | 电脑一台，打印机一台，台车一台 |
| ★10 | 局域网 | 公司负责安装局域网及终身质保网路通畅 |
| ★11 | 售后 | 整机免费质保5年 |
| 耗材技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| 1 | 耗材名称 | 测压套件 |
| #2 | 资质要求 | 具有国家医疗器械注册证 |
| ★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |
| ★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 5 | 年使用量 | 约220万元人民币。 |