公告附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK15-W1236 |
| 项目名称 | 系统服务器 |
| 数量 | 1 | 🗹国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 12万元 |
| **功能要求** |
| 面向专业应用领域，具备强大的数据运算与图形、图像处理能力，为满足工程设计、动画制作、科学研究、软件开发、金融管理、信息服务、模拟仿真等专业领域而设计开发的高性能计算机，具有强大的计算能力和高速的图形生成速度。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 系统服务器 | 1 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★主板 | 主板英特尔C621，≧2个 RJ45 10GBase-T 网口端口, ≧ 4个PCI-e 3.0 x16（双宽）插槽；≧2个PCI-E 3.0 x16 （单宽）插槽；≧1个NVMe M.2 插槽，支持：2280、22110规格 |
| 2 | ★CPU | ≧双路2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，支持高达 205W 的 CPU TDP，且UPI 达到3条，速率≧10.4GT/s |
| 3 | ★内存 | ≧256GB/RECC/DDR4/2933内存，最大支持≧4TB内存, ≧16根内存插槽 |
| 3.1 | ★显卡 | ≧RTX3080 10GB GDDR6X PCIE GPU |
| 3.2 | ★硬盘 | ≧2个2.5" 480GB SSD 和6块16TB 7.2K SATA 6Gb热插拔企业级硬盘, 支持8个3.5"/2.5" SATA3 热插拔驱动器，可扩展至12个热插拔硬盘位 |
| 3.3 | 键盘 | 具备 |
| 3.4 | 鼠标 | 具备 |
| 4 | ★电源 | ≧2200W钛金级（96%）冗余电源，获得80 PLUS认证 |
| 5 | 显示器 | ≥24寸 |
| 6 | ★机架式 | ≦4U，机塔可相互切换式 |
| 7 | 认证证书 | 制造厂商原厂环境管理体系认证证书，制造厂商原厂质量管理体系认证证书。职业健康安全管理体系认证证书。 |
| **售后服务要求（每一项都是“★”）** |
| 1 | 质保期 | 3年7×24原厂商服务，工程师4小时上门服务，提供服务器基础安装服务。 |
| 2 | 备件库 | 西安备件库、国内备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安维修站、全国维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件均以市场价7折收费 |
| 5 | 培训支持 | 1个工作日产品使用培训 |
| 6 | 维修响应 | 7\*24小时电话支持、报修第二个工作日上门 |
| 7 | 到货时间 | 30个工作日 |