采购项目技术和商务要求

一、货物一览表及技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMXJY-W1149 | |
| 货物名称 | 医用显微镜 | |
| 数量 | 7台 | ☑进口 □国产 |
| 最高投标限价 | 49万元 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备功能要求** | | | | |
| 研究级正置显微镜主机，可观察普通染色组织切片以及成像采集，图文报告，用于临床及研究工作。 | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | |
| 序号 | | | 描述 | 数量 |
| 1 | | | 正置显微镜 | 7 |
| 2 | | | 显微镜成像系统 | 7 |
| 3 | | | 物镜2×（2.5X）、4×、10×、20×、40×、60×(63X) | 7 |
| **技术参数要求** | | | | |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 | | |
| **1** | **整机要求** |  | | |
| 1.1 | # 产地 | 原装进口，提供“进”字号注册证。 | | |
| 1.2 | ★ 光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 | | |
| 1.3 | 照明装置 | 长寿命LED光源，使用寿命≥50000小时。 | | |
| 2 | 功能要求 |  | | |
| 2.1 | 载物台 | 右手低位载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 | | |
| 2.2 | 聚光镜 | 摇摆式聚光镜，NA.0.9-0.16。 | | |
| 2.3 | # 观察镜筒 | 宽场三目观察筒，倾角为30°，视场数≥26mm。 | | |
| 2.4 | # 目镜 | 10×，视场数≥26mm。 | | |
| 2.5 | 采集相机 | 与科室病理信息系统完全对接。（包含接口软件以及费用） | | |
| 2.6 | 载物台 | 右手低位载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 | | |
| 3 | 配置要求 |  | | |
| 3.1 | ★ 物镜转换器 | ≥7孔位。 | | |
| 3.2 | # 2 (2.5) X物镜 | N.A.≥0.06 | | |
| 3.3 | # 4X物镜 | N.A.≥0.1 | | |
| 3.4 | # 10X物镜 | N.A.≥0.25 | | |
| 3.5 | # 20X物镜 | N.A.≥0.40 | | |
| 3.6 | # 40X物镜 | N.A.≥0.65 | | |
| 3.7 | # 60(63)X物镜 | N.A.≥ 0.80 | | |
| 4 | 服务要求 |  | | |
| 4.1 | # 收费标准 | 质保期外仅收取配件费，免收维修费，上门费、人工费等额外费用 | | |
| 4.2 | ★核查校准 | 设备使用至淘汰报废前，每年由厂家工程师至少上门一次提供原厂核查，并提供校准报告（免费） | | |
| **售后服务要求** | | | | |
| 1 | 质保期 | 三年 | | |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格按7折提供 | | |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 | | |
| 6 | 维修响应 | 1小时响应，4小时到达现场 | | |
| 7 | 到货时间 | 60天 | | |