**1、2022-JKMXJY-W1229两摇床**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMXJY-W1229 |
| 货物名称 | 两摇床 |
| 数量 | 235张 | 🗹国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 99万元 |
| **设备功能要求** |
| 具备两摇功能（背部、腿部升降），具备胸腹减压功能，配餐桌、床头柜、床垫、输液架、床下杂物架，四片式下翻护栏（背部护栏配角度显示器）、中控脚轮、四片式下翻护栏，床头尾板可快速拆卸，带防撞抱角。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 两摇床 | 235 |
| 2 | 床头柜 | 235 |
| 3 | 床垫 | 235 |
| 4 | 餐桌板 | 235 |
| 5 | 输液架 | 235 |
| 6 | 杂物筐 | 235 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 具备两摇功能（背部、腿部升降） |
| 2 | 床体尺寸（外侧） | 长度≥2.1m、宽度≥0.95m |
| ★3 | 床垫 | 厚度≥8cm，与床匹配三折，四角圆角设计。海绵加棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链。海绵厚度≥60mm，密度≥28°。环保，棕厚度≥20mm。 |
| ★4 | 餐桌、床头柜、床垫、裸床 | 具备（需单独报价） |
| 5 | 床体材料 | 床框采用优质冷轧钢管 |
| ★6 | 床面（内侧，护栏以内） | 床面采用≥1.2mm优质冷轧钢板，一次模压成型，多孔设计，便于透气，并有凹凸防滑功能 |
| ★7 | 床头、护栏 | ABS或PE材料，表面硬化处理，具备高强度锁定开关，护栏顶端离床面板净高≥400mm，护栏间距≤60mm，加长腿部护栏长度≥1000mm，有餐桌板防滑设计。 |
| 8 | 输液架 | 配有不锈钢可调四挂钩输液架，插孔≥4点式 |
| 9 | 污物袋挂钩 | ≥4点式 |
| 10 | 脚轮、刹车 | 万向静音双面脚轮，直径≥125mm，中控刹车 |
| 11 | 防撞装置 | ABS材料，床头、床尾两侧均配有防撞抱角（轮） |
| 12 | 床面最大承重 | ≥190kg |
| 13 | 侧护栏最大承重 | ≥80kg |
| 14 | 最大背板倾斜角度 | ≥65°，具有背板护栏角度显示器 |
| 15 | 最大腿板倾斜角度 | ≥35° |
| 16 | 床底配有杂物筐 | 具备 |
| #17 | 摇杆系统 | 采用精铜螺母，静音，耐磨，寿命长；有双向极限保护功能； |
| #18 | 胸腹减压功能 | 背部床板与臀部床板采用自延位设计，背板升起有后退胸腹减压功能，背板下降回退时有防床垫挤夹设计 |
| #19 | 背板升降 | 多点支撑 |
| ★20 | 样品 | 对样品进行现场筛选，确定入围厂家 |
| ★21 | 市场占有率 | 百强医院超百张床位大于20家（提供证明材料） |
| **售后服务要求** |
| ★1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 提供质保期外配件及维修价格优惠情况 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间：2小时内 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

**2、2022-JKMXJY-W1230三摇床**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMXJY-W1230 |
| 货物名称 | 三摇床 |
| 数量 | 195张 | 🗹国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 99万元 |
| **设备功能要求** |
| 三摇床具备三摇功能（背部、腿部升降、整床升降），具备胸腹减压功能，配餐桌、床头柜、床垫、输液架、床下杂物架，四片式下翻护栏（背部护栏配角度显示器）、中控脚轮； |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 三摇床 | 195 |
| 2 | 床头柜 | 195 |
| 3 | 床垫 | 195 |
| 4 | 餐桌板 | 195 |
| 5 | 输液架 | 195 |
| 6 | 杂物筐 | 195 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 基本要求 | 具备三摇功能（背部、腿部升降、整床升降） |
| 2 | 床体尺寸（外侧） | 长度≥2.1m、宽度≥0.95m |
| ★3 | 床垫 | 厚度≥8cm，与床匹配三折，四角圆角设计。海绵加棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链。海绵厚度≥60mm，密度≥28°。环保，棕厚度≥20mm。 |
| ★4 | 餐桌、床头柜、床垫、裸床 | 具备（需单独报价） |
| 5 | 床体材料 | 床框采用优质冷轧钢管 |
| ★6 | 床面（内侧，护栏以内） | 床面采用≥1.2mm优质冷轧钢板，一次模压成型，多孔设计，便于透气，并有凹凸防滑功能 |
| ★7 | 床头、护栏 | ABS或PE材料，表面硬化处理，具备高强度锁定开关，护栏顶端离床面板净高≥400mm，护栏间距≤60mm，加长腿部护栏长度≥1000mm，有餐桌板防滑设计。 |
| 8 | 输液架 | 配有不锈钢可调四挂钩输液架，插孔≥4点式 |
| 9 | 污物袋挂钩 | ≥4点式 |
| 10 | 脚轮、刹车 | 万向静音双面脚轮，直径≥125mm，中控刹车 |
| 11 | 防撞装置 | ABS材料，床头、床尾两侧均配有防撞抱角（轮） |
| 12 | 床面最大承重 | ≥190kg |
| 13 | 侧护栏最大承重 | ≥80kg |
| 14 | 最大背板倾斜角度 | ≥65°，具有背板护栏角度显示器 |
| 15 | 最大腿板倾斜角度 | ≥35° |
| 16 | 床面升降功能 | 具备 |
| 17 | 床底配有杂物筐 | 具备 |
| #18 | 摇杆系统 | 采用精铜螺母，静音，耐磨，寿命长；有双向极限保护功能； |
| #19 | 胸腹减压功能 | 背部床板与臀部床板采用自延位设计，背板升起有后退胸腹减压功能，背板下降回退时有防床垫挤夹设计 |
| #20 | 背板升降 | 多点支撑 |
| ★21 | 样品 | 对样品进行现场筛选，确定入围厂家 |
| ★22 | 市场占有率 | 百强医院超百张床位大于20家（提供证明材料） |
| **售后服务要求** |
| ★1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 提供质保期外配件及维修价格优惠情况 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间：2小时内 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |