2022-JK17-W1031

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK17-W1031 |
| 项目名称 | 体外膈肌起搏器 |
| 数量 | 2台 | 🗹国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 10万元 |
| **设备功能要求** |
| 设备通过功能性电刺激膈神经引起膈肌收缩，促进肺泡CO2排出，降低CO2潴留，逐步恢复患者的膈肌，增强呼吸肌的肌力和耐力，达到改善通气的目的。主要功能要求包括：1. 左右两路输出脉冲强度独立可调
2. 脉冲强度实时监测
3. 手动脉冲输出记忆功能
 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 交流电源线 | 1条 |
| 3 | 培训电极片 | 4片 |
| 4 | 电极连接线 | 2条 |
| 5 | 携带箱 | 1个 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机通道数量 | 2通道 |
| **＃**2 | 起搏次数 | 范围：（5-30）次/分钟 |
| **＃**3 | 脉冲宽度 | 0.3ms |
| **＃**4 | 有效脉冲电压 | 在500Ω负载时有效值最大10Vrms |
| 5 | 脉冲频率 | 范围：（30、35、40、50）hz |
| 6 | 脉冲强度 | 可监测 |
| 7 | 电池供电时间 | 连续工作3小时以上 |
| 8 | 显示屏 | LED显示屏 |
| 9 | 电极位置 | 有图示标识 |
| 10 | 指脉血氧 | 独立指脉血氧指标显示 |
| ★11 | 软硬件配置 | 1. 主机 1台
2. 交流电源环线 1条
3. 培训电极片 4片
4. 电极连接线 2条
5. 携带箱 1个
 |
| **售后服务要求（每一项都是**“★”**）** |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，24小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |