**2022-JKMXJY-W3070射频消融系统**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购编号** | **货物名称** | | **采购数量** | | **计量单位** | **设备最高限价**  **（万元）** | | **国别** | | **备注** |
| 2022-JKMXJY-W3070 | 射频消融系统 | | 1 | | 台 | 48 | | 🗹国产 🗹进口 | |  |
| **配套耗材预估明细** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **耗材名称** | **规格** | | **耗材年预估量** | | | **耗材最高限价**  **（单价）** | | **耗材最高限价（总价）** | |
| 1 | 加长型消融笔 | 支 | | 10 | | | 13500元 | | 135000元 | |
| 2 | 消融笔 | 支 | | 10 | | | 12800元 | | 128000元 | |
| 3 | 消融钳 | 支 | | 10 | | | 21000元 | | 210000元 | |
| **合计** | | | | | | | | | 473000元 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备功能要求** | | | | |
| 用于心血管外科房颤病人房颤治疗 | | | | |
| **设备软硬件配置清单** | | | | |
| 序号 | | 描述 | | 数量 |
| 1 | | 主机 | | 1 |
| 2 | | 电源线 | | 1 |
| **设备技术参数要求** | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | |
| **＃**1 | 输出功率 | | 单极模式：1-50瓦特、双击模式：25-40瓦特 | |
| **＃**2 | 阻抗限度 | | 12-600欧姆；精度：+15% | |
| 3 | 参数设定 | | 无需登录及预设参数即可开机完成使用 | |
| **＃**4 | 湿式消融 | | 使用生理盐水降温，避免组织焦痂粘连、透壁更深 | |
| **＃**5 | 闭路负反馈系统 | | 双击模式中，传输至组织的功率催阻抗变化而调整透壁损失，完全透壁时有明显的提示。 | |
| **售后服务要求** | | | | |
| 1 | 质保期 | | 叁年 | |
| 2 | 备件库 | | 国内有备件库 | |
| 3 | 维修站 | | 国内有维修站 | |
| 4 | 收费标准 | | 质保期外配件及维修只收配件费，无工时费 | |
| 5 | 培训支持 | | 现场培训 | |
| 6 | 维修响应 | | 1小时响应，24小时到现场 | |
| 7 | 到货时间 | | 1-3个月 | |