公告附件17：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2021-JK15-W1512 | | | | | |
| 项目名称 | | | 玉米芯垫料 | | | | | |
| 数量 | | | 1批 | | 🗹国产 □进口 | | | |
| 最高投标限价 | | | 15万元 | | | | | |
| **功能要求** | | | | | | | | |
| 本项目为实验动物提供饲养所使用的玉米芯垫料，该垫料吸水性强，动物使用舒适。 | | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | | **数量** | |
| 1 | | 含水量、吸水率和含尘量 | | | | | 1项 | |
| 2 | | 微生物指标 | | | | | 1项 | |
| 3 | | 化学污染物指标 | | | | | 1项 | |
| **技术参数要求** | | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | | |
| 1 | ★含水量、吸水率和含尘量 | | | 垫料含水量应在6%-12%；垫料48小时吸水率应不小于100%；垫料的含尘量≤1%。 | | | |
| 2 | 微生物指标 | | | **项目** | | **指标** | |
| 菌落总数 | | ≤5×104 cfu/g | |
| 大肠菌群 | | ≤90 cfu/g | |
| 霉菌和酵母计数 | | ≤1000cfu/g | |
| 沙门氏菌 | | 不得检出 | |
| 3 | 化学污染物指标 | | | **项目** | | **指标** | |
| 砷 | | ≤0.7mg/kg | |
| 铅 | | ≤1.0mg/kg | |
| 镉 | | ≤0.2mg/kg | |
| 汞 | | ≤0.02mg/kg | |
| 六六六 | | ≤0.3mg/kg | |
| 滴滴涕 | | ≤0.2mg/kg | |
| 黄曲霉毒素B1 | | ≤20.0μg/kg | |
| **售后服务要求（每一项都是“★”）** | | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 所采购垫料必须符合国家和行业相关要求。 | | | |
| 2 | 备件库 | | | 国内有备件库 | | | |
| 3 | 维修站 | | | / | | | |
| 4 | 收费标准 | | | / | | | |
| 5 | 培训支持 | | | / | | | |
| 6 | 维修响应 | | | 24小时响应，48小时内上门 | | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后30天 | | | |