公告附件16：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2021-JK15-W1511 | | | | |
| 项目名称 | | | 动物IVC笼具配件 | | | | |
| 数量 | | | 1批 | | 🗹国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 20万元 | | | | |
| **功能要求** | | | | | | | |
| 本项目为饲养实验动物的IVC系统配套使用的笼具配件，该配件需与元系匹配，配件材质符合饲养需求。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 小鼠 IVC 笼盒 | | | | 1项 | |
| 2 | | 大鼠 IVC 笼盒 | | | | 1项 | |
| 3 | | 不锈钢网罩 | | | | 1项 | |
| 4 | | 水瓶 | | | | 1项 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | ★小鼠 IVC 笼盒 | | | 该尺寸为特殊定制（以公司提供的承诺函为准）:必须与原IVC设备匹配，鼠盒采用进口 PSU 透明材料，便捷开启式搭扣，水瓶内置式；规格：325×210×180mm；315×205×180mm；外框模具冲压成型，钢丝直径Φ1.8mm，钢丝材质为 1Cr18Ni9；250ml 饮水瓶。 | | |
| 1.1 | 性能要求 | | | 笼盒的密封性好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温 150℃压力 15 磅半小时不变形；硅胶密封条可同时高压灭菌；不锈钢网罩。 | | |
| 2 | ★大鼠 IVC 笼盒材质和规格 | | | 该尺寸为特殊定制（以公司提供的承诺函为准）:笼盒规格：470×312×260mm；材质：PSU；笼盒含笼盒、盒盖、不锈钢网盖、水瓶、塑料标示牌；不锈钢半网罩：钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9；搭扣材质为航天工程塑料；250ml 饮水瓶。 | | |
| 2.1 | 性能要求 | | | 笼盒采用高分子材料一次成型，耐高温≥150℃笼盒与笼盖之间采用硅胶密封条，密封性能好，不宜漏气。 | | |
| 3 | **＃**笼盒可插卡标记 | | | 可插记录卡片 | | |
| **售后服务要求（每一项都是“★”）** | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 所采购笼盒配件为同一品牌产品；所有产品保质期1年，原厂维保服务。 | | |
| 2 | 备件库 | | | 国内有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 国内有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期外配件及维修价格优惠折扣9折 | | |
| 5 | 培训支持 | | | / | | |
| 6 | 维修响应 | | | 24小时响应，48小时内上门 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后30天 | | |