2022-JKMKQY-W1009(18)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JKMKQY-W1009(18) | | | | |
| 项目名称 | | | 倒置显微镜 | | | | |
| 数量 | | | 3 | | 🞎国产 🗹进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 人民币27万元（免税） | | | | |
| **功能要求** | | | | | | | |
| 用于普通染色标本、细胞标本的观察，图像采集以及后期分析。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单（单台）** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 倒置显微镜主机 | | | | 1台 | |
| 2 | | 物镜 | | | | 4X，10X，20X，40X各1个 | |
| 3 | | 成像系统 | | | | 1套 | |
| 4 | | 电脑 | | | | 1台 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | ★光学系统 | | | 无限远光光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm。 | | |
| 2 | ＃透射光光源 | | | LED灯光源，使用寿命≥50000小时。 | | |
| 3 | ＃观察筒 | | | 三目观察镜筒，倾角45度，视场数22mm，瞳距调节范围48-75mm。 | | |
| 4 | 目镜 | | | 10X，视场数≥22mm。 | | |
| 5 | ★物镜 | | | 相差观察专用物镜  4X（N.A.≥0.13）  10X（N.A.≥0.25）  20X（N.A.≥0.40）  40X（N.A.≥0.55） | | |
| 6 | #相差系统 | | | 预对中相差环板，切换物镜时无需更换或重新调节相差环板 | | |
| 7 | 聚光镜 | | | 超长工作距离聚光镜，N.A.≥0.3，W.D.≥72mm，可拆卸 | | |
| 8 | #成像系统 | | | 8.1品牌与显微镜同品牌，保证系统兼容性。 | | |
| 8.2像素≥640万。 | | |
| 8.3采集速度≥60fps@1920x1080；≥45fps@最高分辨率 | | |
| 8.4芯片尺寸≥1/1.8英寸 | | |
| 9 | 电脑 | | | I5以上处理器，8GB内存，1T硬盘，24英寸显示器。 | | |
| **售后服务要求** | | | | | | |
| 1 | ★质保期 | | | 三年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 保修期内免费，保修期外只收取配件费 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 免费现场培训 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 2小时响应， 24小时到达现场 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 签订合同后2个月内 | | |