|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JK15-W1262 | | | | |
| 货物名称 | | | 日常维护耗材 | | | | |
| 数量 | | | 1批 | | ☑国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 10万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 对学校现有两台华为5885H V5服务器内存和磁盘容量进行扩容，每台服务器增加32GB内存数20条，增加1.2T硬盘数量4块，同时提供一块8TB固态硬盘用于数据备份。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 内存条 | | | | 40条 | |
| 2 | | SAS硬盘 | | | | 8块 | |
| 3 | | 固态硬盘 | | | | 1块 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | 总体要求 | | | 对学校现有两台华为5885H V5服务器内存和磁盘容量进行扩容，每台服务器增加32GB内存数20条，增加1.2T硬盘数量4块，同时提供一块8TB固态硬盘用于数据备份。公司需按照用户要求完成两台服务器的扩容工作，并保证设备平稳运行。 | | |
| 2 | 内存条 | | | ★提供40条通用内存，内存类型DDR4，单条内存容量 32GB，单条主频2933MHz，单条最小电压1.2V，单条RANK为2RANK,单条位宽72bit，能够与华为5885H V5服务器现有内存相互兼容。 | | |
| 3 | SAS硬盘 | | | ★提供8块通用硬盘，标准为10K 热插拔，内置式2.5英寸SAS 硬盘，单块硬盘容量1.2T，能够与华为5885H V5服务器现有硬盘相互兼容。 | | |
| 4 | 固态硬盘 | | | ★提供1块笔记本用固态硬盘，容量≥8TB，接口类型SATA，缓存≥4GB，顺序读写≥560MB/S。 | | |
| 5 | | 验收要求 | | 公司需提供产品出货证明和实施方案。 | | |
| 6 | | 公司要求 | | ★1.具备独立法人资格，提供营业执照。  ★2.提供开户许可证。  ★3.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。  #4.公司需具备网络集成项目经验，3年内独立相关案例（提供合同复印件并加盖公章）。 | | |
| 7 | | 其他要求 | | 项目过程中涉及的资料费、专家咨询费等费用一并含在项目中。 | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。