工程建设项目招标需求参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 财务组库房维修改造工程 | | |
| 是否需要  配套设备 | □是 否 | | 配套设备名称及型号 |  |
| 一、工程内容  (一)装修部分  1.墙、顶面粉刷并防火涂料，面积约250平米；  2.拆除原有破损木地板，新作环氧树脂地面，面积约104㎡；3.更换防盗门，共2樘；  4.外墙玻璃窗使用砖墙进行封堵，面积约33㎡。  (二)机电安装部分  1、新增消防设施  ①安装气体灭火报警分机，共1台；  ②安装自动泄压装置，共1套；  ③安装七氟丙烷装置单瓶三套并灌注七氟丙烷药剂 HFC-227ea ，共285KG；  ④安装室内手动报警器，共2个；  ⑤安装漏水报警装置，共2套；线路敷设；设备调试等。  2、暖通空调  ①拆除室内暖气片，共2组；  ②拆除室内落水管，安装室外落水管，约30m;  ③安装空盘管机，共2组，室外机1组。  3、电路改造  ①安装电源空开，共1套；  ②安装吸顶灯，共4套；  ③安装16A五孔电源插座，共10套；  4、拆除原室内落水管，安装室外落水管，约30m；垃圾清运等。  二、施工资质要求  建筑装饰装修工程专业承包三级（含）以上资质、机电安装工程业承包三级（含）以上资质且具有消防设施工程专业承包三级（含）以上资质或房屋建筑施工总承包三级（含）  三、施工要求  1.选用防盗门品牌范围：盼盼、步阳、王力；  2.选用空调品牌范围：三菱、大金、格力；  3.消防气体灭火报警分机选取范围：海湾，青鸟消防，利达消防；  4.环氧树脂地面满足国家建材行业标准《环氧树脂地面图层材料》（JC/T 1015-2006）的相关要求。  5.漏水探测报警装置选用具有室外报警器的设备。  四、总工期  要求25天（内）。 | | | | |