工程建设项目招标需求参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 住院一部三层临床检查中心整修工程 |
| 是否需要配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 一、工程内容（一）墙面：墙面重新粉刷，共计10间房间。拆除三间房间内隔断，卫生间墙面瓷砖拆除后重新铺贴。（二）地面：拆除9间房间及局部公共走廊破损塑胶地板，重新铺贴，塑胶地板上翻与墙面收口处采用不锈钢压条。卫生间地面地砖及防水拆除后重做防水并铺贴地砖。（三）吊顶：拆除9间房间吊顶，新做硅钙板吊顶。（四）门窗：拆除16间房间及公共区域共计19樘门，安装14樘木门、2樘卫生间铝合金门、2樘不锈钢玻璃地弹门（带门禁）。（五）洁具：更换卫生间内所有洁具，拆除房间内原有6套洗手池。（六）电气：更换房间内原有插座及灯具，其中筒灯52套，600×600格栅灯62套，新增33套五孔插座。3×4mm²线缆敷设共计约400m等。（七）实验台：更换原实验台2套洗涤池，在有上下水的房间内定制安装实验台（含洗涤池），共计8套，长约43m。（八）其它：更换9间房间空调新风二、施工资质要求投标单位需具备以下资质：房屋建筑施工总承包三级（含）或建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质。三、施工要求1.选用塑胶地板品牌范围：洁福、LG、阿姆斯壮（使用同质透心PVC卷材，厚度2mm）；2.木门要求材质为实木烤漆门；地弹门与铝合金门选用国内一线品牌；3.洁具、插座选用国内一线品牌；4.实验台要求：钢木结构，实验台结构及台面材质同房间实验台，需耐酸、碱，台面需设置电源插座。四、总工期要求40天（内）。 |