2022-JKMTDY-W3007

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 可视喉镜 | | | |
| 数量 | 1 | | 🗹国产 □进口 | |
| 设备最高投标限价 | 2万元 | | | |
| 设备技术参数要求 | | | |
| 序号 | 指标名称 | 技术要求 | |
| #1 | 分辨率 | ≥7.50 lp/mm | |
| #2 | 景深 | 5-80mm | |
| #3 | 液晶屏像素（PIX） | 640\*480 | |
| 4 | 视场角 | 60º±15% | |
| 5 | 充电次数 | ＞300 次 | |
| 6 | 液晶屏尺寸 | ≥2.5″TFT 屏 | |
| #7 | 摄像头像素 | ≥90万像素 | |
| 8 | 外壳 | 高分子材料 | |
| 9 | 功耗 | ﹤2W | |
| #10 | 显示器前后转动角度 | 0º～120º | |
| #11 | 显示器左右转动角度 | 0º～260º | |
| 12 | 光照度 | ≥150Lux | |
| ★13 | 售后 | 整机免费质保4年 | |
| 耗材技术参数要求 | | | |
| 序号 | 指标名称 | 技术要求 | |
| 1 | 耗材名称 | 一次性使用喉镜片 | |
| 2 | 渐缩型镜片前端厚度 | 成人：12.5mm | |
| ★3 | 镜片角度 | 成人：40-42度 | |
| 4 | 镜片材质 | 医用级高分子复合材料 | |
| ★5 | 摄像头与镜片前端的垂直距离 | ≤30mm | |
| ★6 | 可插入镜片长度 | 成人108mm | |
| ★7 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 | |
| ★8 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 | |
| 9 | 年使用量 | 约0.7万元人民币 | |