2022-JKMTDY-W1269

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 自体血回收机 |
| 设备数量 | 1 | 🗹国产 🞎进口 |
| 设备最高投标限价 | 15万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| **＃1** | 操作模式 | 具有至少五种以上操作模式：自动模式(具有自动启停系统、自动检测清洗质量系统、自动保护红细胞完整系统、自动控制清洁度系统)、手动模式、紧急模式（15秒内可实现连续回输）、应急模式、浓缩模式等 |
| **★2** | 显示及界面 | 液晶触摸显示屏，图文数据显示，中文操作界面 |
| **＃3** | 设计结构 | 三个蠕动泵全血回输设计结构，并提供专利证书 |
| **＃4** | 处理时间 | 紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输 |
| **＃5** | 血液回输成分 | 红细胞、全血 |
| **6** | 打印 | 设备内置标准打印机，能够打印病人数据长久保存 |
| **7** | 离心机转速 | ≥5000转/分 |
| **★8** | 售后 | 软件硬件整机十年质保，包括配件 |
| 耗材技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| 1 | 耗材名称 | 一次性自体血回收管路 |
| ★2 | 耗材要求 | 耗材按人份单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |
| ★3 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 4 | 年使用量 | 约10万元人民币 |