技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2022-JKMKQY-W1010-15 | | | | |
| 货物名称 | | 手动轮转式切片机 | | | | |
| 设备数量 | | 2 | | | | ■进口 □国产 |
| 最高投标限价 | | 30万元人民币（免税） | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | |
| 功能：用于石蜡包埋组织的精准切片  用途：适用于 H&E、IHC 和分子技术的石蜡切片 | | | | | | |
| **软硬件配置清单（单台配置）** | | | | | | |
| 序号 | | | 描述 | | 数量 | |
| 1 | | | 石蜡切片机主机 | | 1台 | |
| 2 | | | 废屑槽（带刷子） | | 1套 | |
| 3 | | | 维护工具 | | 1套 | |
| 4 | | | 使用说明书 | | 1册 | |
| 5 | | | 刀片 | | 5盒 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | **#**切片厚度 | | | 1-60um，切片门厚度可设置 | | |
| 2 | **#**样品头定位 | | | 带有零位精准定位系统 | | |
| 3 | 样本定位 | | | 水平±8°，垂直±8° | | |
| 4 | 样本水平进样 | | | ≥24 mm | | |
| 5 | 样品垂直距离 | | | ≥70 mm | | |
| 6 | 样本回退范围 | | | ≥40 um，可关闭 | | |
| 7 | **#**最大样本 | | | ≥55 mm×50 mm×30 mm | | |
| 8 | **#**手轮 | | | 手轮有2个独立的安全锁定系统；粗修轮用户可自选转动方向 | | |
| 9 | ★刀架 | | | 二合一刀架，具备侧向移动功能，充分利用刀片全长 | | |
| 10 | ★退刀器 | | | 配备退刀器及安全护手，方便换取刀片并保障操作安全 | | |
| 11 | 废屑槽 | | | 可拆卸式废屑槽，便于清理 | | |
| 12 | **#**修块厚度 | | | 可选10µm和30µm，也可关闭 | | |
| 13 | **★**配置 | | | 配套刀片5盒、带刷子废屑槽（刷子粗细各1个） | | |
| **售后服务要求(每一项都是“★”)** | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 3年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) | | |
| 5 | 培训支持 | | | 将免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 4小时内响应，24小时内到达客户现场 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 签订正式合同后30天之内 | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。