2022-JK17-W1001

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JK17-W1001 | | | | |
| 项目名称 | | | 前台发药合理性视觉核对系统 | | | | |
| 数量 | | | 4台 | | 🗹国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 98万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 1、通过视觉数据转换核对技术，代替人工将盒装药品实物同患者处方进行智能核对，提高了发药核对效率，有效避免了药品的调剂差错；  2、提供配伍禁忌、年龄限制、剂量限制等合理用药审核功能；  3、实时药品精准溯源，基于全程数据留痕和核对图像，解决退药药品安全和纠纷问题，是溯源管理最后一个环节的有效管控。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 标配主机 | | | | 4套 | |
| 2 | | 操作系统 | | | | 4套 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | 组成部分 | | | 双目高清RGB工业相机、高清镜头、光源、人工智能学习、算法、分析软件 | | |
| ★2 | 核对速度 | | | ≦3秒/次（提供证明材料） | | |
| ★3 | 合理性审核 | | | 具备药品之间配伍禁忌、年龄限制、剂量限制等合理用药审核功能 | | |
| ＃4 | 识别面积 | | | 药品可摆放识别的面积不小于1850cm² | | |
| ★5 | 核对次数 | | | 同一处方可2次以上核对 | | |
| 6 | 状态提醒 | | | 采用三种颜色分别表示核对正确、错误、缺药结果（提供视频资料） | | |
| ＃7 | 语音播报 | | | 设备可选择设定语音播报核对的结果，提醒缺少的药品名称以及数量（提供实物图片或者视频资料） | | |
| ＃8 | 核对触发方式 | | | 可选择扫描条码、按钮、脚踏开关等多种方式 | | |
| ★9 | 药品错误提示 | | | 可通过语音、LED灯光、图片对错误药品进行提示，并且图片中勾画出非法药品位置并提示（提供实物图片） | | |
| 10 | 图片存档 | | | 具有图片自动存档功能，可以针对药品溯源管理 | | |
| 11 | 自我学习 | | | 具备不断的自我学习同种药品的差异性，提高通过的准确度（提供资料证明） | | |
| ★12 | 连接 | | | 双向免费与医院HIS系统连接 | | |
| ★13 | 软硬件配置清单 | | | 1. 标配主机 4套 2. 操作系统 4套 | | |
| **售后服务要求（每一项都是**“★”**）** | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 整机保修≥3年（含免费数据库维护、升级） | | |
| 2 | 备件库 | | | 厂家或供应商西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 厂家或供应商西安设有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期外免人工费，质保期外年维修费用、专用维修配件报价折扣优惠政策 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 厂家提供技术支持，提供系统培训 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时，48小时故障无法修复提供备用机 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后15天 | | |