**2022-JKMTDY-W1294：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | ORACLE数据库ADG服务器 | | | |
| 设备数量 | | 1 | | ☑国产 □进口 | |
| 最高投标限价 | | 19.7万 | | | |
| **技术参数要求** | | | | |
| **序号** | **技术指标名称** | | **招标技术要求** | |
| 1 | 芯片组 | | 支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品 | |
| ★2 | 处理器 | | 配置4颗 Intel Xeon Gold 6152 22C 140W 2.1GHz及以上 | |
| ★3 | 内存 | | 配置≥512GB(16\*32GB)内存，内存频率≥2933MHz，最大支持≥48条扩展插槽,支持单条64GB | |
| ★4 | 硬盘 | | 配置≥6块2.5英寸1.92TB SSD固态硬盘 | |
| ＃6 | Raid卡功能 | | 配置1块RAID适配器 高速缓存 PCIE 12GB 适配器，支持Raid 0、1、5、10等RAID级别 | |
| ★7 | 网卡 | | 2块双端口千兆电口网卡，2块双端口万兆光口网卡（含模块） | |
| ★8 | HBA卡 | | 2块双端口16GB HBA卡（含模块） | |
| 9 | I/O扩展 | | 最大支持13个PCIE插槽，包括一个板载的LOM接口和一个为M.2适配器预留的专用接口，可支持两个双宽GPU | |
| 10 | 自主安全可控 | | 提供该产品BMC基板管理控制器和UEFI统一可扩展固件接口的软件著作权证书 | |
| 11 | 平均无故障时间 | | 满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时，提供相关证明材料 | |
| ＃12 | 硬件可靠性 | | 提供ITIC全球服务器硬件可靠性报告，要求所投设备对应报告中X86服务器全年4小时非计划性宕机小于等于1% | |
| 13 | 电源和风扇 | | 配置1100W白金级热插拔1+1冗余电源 | |
| 14 | 管理 | | 提供管理软件可管理同品牌服务器、网路与存储；提供有软件著作权的管理软件 | |
| 15 | 配件 | | 配件：配置免工具滑动导轨套件（带 2U CMA） | |
| ★16 | 服务 | | 5年7x24保修服务，保修期内硬盘不返还5年；实施周期：合同签订后，60个自然日实施完毕 | |