|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK17-W3027 |
| 项目名称 | 血气分析仪 |
| 数量 | 1台 | 🞎国产 🗹进口 |
| 设备最高投标限价 | 20万元 |
| **设备功能要求** |
| 具有全自动的血气快速检测功能，与配套试剂使用可测量全血中PH、pCO2、pO2及血氧、电解质及代谢物等参数。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 扫描器 | 1个 |
| 3 | 打印机 | 1台 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 检测参数 | 可实测17项参数。 |
| ★2 | 检测速度 | ≥25个样本/小时 |
| 3 | 检测样本类型 | 动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种样本模式 |
| 4 | 采样方式 | 注射器、血气针、毛细管 |
| 5 | 耗材规格 | 最小耗材规格≦200人份的试剂盒 |
| ＃6 | 质量控制 | 支持第三方质控且具有自动质控。（提供相关资料） |
| ＃7 | 检测功能 | 具备自动酸碱平衡图（提供相关资料） |
| 8 | 耗材环境温度要求 | 常温存储15℃—25℃，方便科室管理。 |
| 9 | 维护保养 | 免维护保养，无额外使用成本。 |
| 10 | 进样方式 | 全自动进样 |
| 11 | 样本量 | ≤135uL |
| ＃12 | 试剂 | 医院耗材目录试剂可用(附相关资料) |
| ★13 | 网络连接 | 免费与医院LIS双向连接 |
| ★14 | 软硬件配置清单 | 主机 1台扫描器 1个品牌激光打印机 1台 |
| **配套耗材（试剂）参数要求** |
| **序号** | **检测项目** | **所需耗材（试剂）最高限价** | **耗材年预估量** | **年使用金额（元）** |
| 1 | 17项实测检测试剂 | 51元/人份 | 3500人份 | 178500元/台/年 |
| 5年耗材（试剂）合计 | 5\*178500元/台/年 |
| **售后服务要求（每一项都是**“★”**）** |
| 1 | 质保期 | 终身保修 |
| 2 | 备件库 | 厂家或供应商在西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 厂家或供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，设备出现故障后暂时无法维修提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。 |
| 7 | 到货时间 | 7个工作日内 |