营具采购项目招标需求参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老年病科军人（干部）病房家具采购 | | |
| 是否需要  配套设备 | □是 否 | | 配套设备名称及型号 |  |
| 一、项目内容：  老年病科军人（干部）病房采购沙发、角几、边柜等病房家具13类，共203件（参数及参考样式明细附后）。  二、主要技术参数要求（★明确国标要求的必需提供第三方机构出具的检测报告）  （一）沙发、书椅（共40件）  1、饰面  选用优质头层牛皮，整张革薄厚基本均匀，无油腻感，革身平整、柔软、丰满有弹性；牛皮符合GB/T16799-2018 家具专用牛皮。  2、海绵  采用品牌高密度高回弹海绵，靠背密度35kg/m³，坐垫45kg/m³，回弹力90%，，由硬、中、软三层贴合，软硬适中，防火符合国家B1级阻燃标准。高密度海绵符合GB/T6343-2009 泡沫塑料及橡胶表观密度的测定。  3、背皮  采用高原优质仿皮，游离甲醛含量≤6.3mg/kg；仿皮符合GB/T16799-2018 家具专用皮革。  4、框架  采用白蜡木，含水率6.0～13.0％，气干密度0.60～0.69 g/cm³，所有材料不能变形、生虫；实木符合GB/T18584-2001 木材含水率测定方法、GB/T18584-2001木材密度测定方法。  5、水性油漆  采用品牌优质水性油漆，游离甲醛含量≤10mg/kg，水性油漆色泽均匀，平整光滑、清晰；水性油漆符合GB 24410-2009 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量。  （二）角几、茶几、边柜、电视柜、条桌、休闲椅、圈几（共163件）  1、主材  采用白蜡木，含水率6.0～13.0％，气干密度0.60～0.69 g/cm³，所有材料不能变形、生虫；实木符合GB/T18584-2001 木材含水率测定方法、GB/T18584-2001 木材密度测定方法。  2、表面材料  采用天然白蜡木木皮，含水率8.0～12.0％，木皮木纹清晰，并经过防虫、防腐、防水、高温、抗压处理，接口自然平整；木皮符合GB/T 17657-2013 刨切单板。  3、水性油漆  采用品牌优质水性油漆，游离甲醛含量≤10mg/kg，水性油漆色泽均匀，平整光滑、清晰；水性油漆符合GB 24410-2009 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量。  4、五金及配件  紧固件、三合一扣件、铰链、静音导轨均采用品牌优质配件，均符合QB/T 3832-1999轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价。  （三）中标企业投产前需参考附录内样式制作效果图交采购方审核，效果图一经确认不得修改。  四、交货时间、方式及质保期  （一）交货时间：45天（含）。  （二）交货方式：送货上门、安装。  （三）保质期两年，保质期内非人为因素，如出现质量问题，给予免费维修、更换；质保期满，负责产品终身维修，并只收取零配件的成本费用。 | | | | |

院务处领导签字： 使用单位负责人签字：

项目论证人员签字： 日期：