2022-JKMKQY-W1012(19)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JKMKQY-W1012(19) | | | | |
| 项目名称 | | | 大容量高速冷冻离心机 | | | | |
| 数量 | | | 1 | | 🞎国产 🗹进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 人民币12万元（免税） | | | | |
| **功能要求** | | | | | | | |
| 最高转速≥15200rpm,具有生物安全转头 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 离心机主机 | | | | 1 | |
| 2 | | 4x400ml水平转子 | | | | 1个 | |
| 3 | | 50ml水平转子适配器 | | | | 1套4个 | |
| 4 | | 15ml水平转子适配器 | | | | 1套4个 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | ★最高转速 | | | ≥15100rpm | | |
| 2 | ★最大离心力 | | | ≥25700xg | | |
| 3 | ★最大容量 | | | 水平转子≥4x400ml；角转子≥6x100ml | | |
| 4 | 温度设置范围 | | | -9至40℃ | | |
| 5 | 运行时间控制 | | | ≥9小时，59分钟 | | |
| 6 | **#**显示屏 | | | 高亮LCD屏 | | |
| 7 | **#**程序 | | | 具有6个快捷程序键 | | |
| 8 | ★转头铆定 | | | 具有自动铆定功能，无需扳手铆定 | | |
| 9 | 转头盖 | | | 所选配转子具有第三方认证的防生物气溶胶安全盖 | | |
| 10 | **＃**可选转子数量 | | | ≥15个 | | |
| 售后服务要求(每一项都是“★”) | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 3年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 西安市有备件库，全国有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修站，全国有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) | | |
| 5 | 培训支持 | | | 免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 4小时响应，24小时到达现场 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后45天 | | |