技术参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文化氛围布置项目 |
| 预算金额 | 30万元  |  数量/计量单位 | 1项 |
| 是否进口 | 否 |
| **设备功能要求** |
| 春节期间校园氛围布置材料购置与安装服务。 |
| **软硬件配置清单** |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 美陈造型 | 11 | 个 |
| 2 | 大门口对联（5M \*1M） | 1 | 对 |
| 3 | 灯笼 | 800 | 个 |
| 4 | 中国结 | 150 | 个 |
| 5 | 亮化灯 | 5000 | m |
| 6 | 配件及辅材（以实际安装情况为准） | 1 | 项 |
| 7 | 安装及服务 | 1 | 项 |
| 8 | 备用材料（序号1/3/4/5） | 以实际情况为准，备用材料不超过该项目的20%，如灯笼备件不超过160个。 | 项 |
| **技术要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 美陈造型 | 1.学校大门两侧各1个（2个），尺寸：长4m\*高1.2m\*厚50cm2.主干道两侧各3个（6个）3.照壁俩侧各1个（2个）4.机关楼前1个，尺寸：长13m\*高2.2m\*厚50cm材质要求：钢木结构，软膜灯箱，户外防水车贴，PVC雕刻，发光字 |
| 2 | 大门口对联 | 尺寸：5m\*1m，材质：钢结构焊接，PVC+UV+车贴， |
| 3 | 灯笼 | 1.学校大门4个，直径2.5m2.主干道两侧各两组（共4组），直径50cm3.各干道树干上各一组（每组3-4个，共计600-700个，以甲方实际需求为准），直径50cm4.机关楼主楼灯笼，10串，每串5.备用灯笼100个，尺寸50-80cm不等6.学校后门两个灯笼，直径2m材质：户外防水绸布 |
| 4 | 中国结 | 150个，大小尺寸详见谈判文件 |
| 5 | 灯带 | 1. 主干道两侧树干灯带亮化，树干灯带缠绕1.5米高，间距不超过15cm，树枝缠绕不低于3m。
2. 科技楼一圈树干灯带亮化，，树干灯带缠绕1.5米高，间距不超过15cm，树枝缠绕不低于3m。
3. 机关楼广场两侧树干灯带亮化，树干灯带缠绕1.5米高，间距不超过15cm，树枝缠绕不低于3m。
4. 机关楼两侧花园树木亮化，亮化装饰部分垂直高度不超过3m。
5. 学校正门跑马灯勾勒50米。
6. 2个转盘灯杆悬挂灯带各16条，每条12m

灯带图例见谈判文件，材质：LED暖光，防雨，颜色暖光。 |
| 6 | 亮化灯 | 1.主干道金色流星灯主干道金色流星灯500个；2.两个转盘花坛球形装饰灯20个，麦穗灯、芦苇灯共1000支，其它亮化装饰200支；3.60厘米星星装饰各一个；4.医院通道星型亮化装饰100个；5.“2023”造型灯2个；6.机关楼广场树木树冠流星灯100个，图书馆前树冠流星灯200个；材质防雨，颜色暖光。 |
| 7 | 安装及服务 | 安装及服务以甲方实际需求为准 |
| 8 | 备用材料 | 与原材料质量保持一致 |
| **经济要求** |
| 序号 | 指标名称 | 详细要求 |
| 1 | 交付时间 | 获得中标通知后5个工作日内施工，施工周期10天内 |
| 2 | 付款条件 | 于活动结束，且验收合格后付款 |
| 3 | 其他情况 | 在实施期间，如因甲方方案调整，需变更部分项目内容或数量，乙方需全权配合（不会对大项金额项目进行调整）。 |