技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 护唇膏外包装材料 | | | | |
| 预算金额 | | 430312.9元 | | 数量 | BOPP膜：1000kg  单金拉线：100卷外箱：7363套  小盒335万套 | |
| 经费来源 | | 护唇膏 | | 口进口 ☑国产 | | |
| **功能要求** | | | | | |
| 用于护唇膏的外包装。小盒每套包括一个小盒和一个说明书，外箱每套包括一个外箱两个格挡三个垫板一个防尘袋。Bopp膜按照kg计算，单金拉线每卷5000米。 | | | | | |
| **技术参数要求** | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | 技术参数 | | |
| 1 | ★小盒规格尺寸 | | 小盒25mm\*17mm\*90mm  说明书89mm\*130mm | | |
| 2 | ★小盒材质 | | 小盒 300g/㎡白卡纸，表面覆环保油，彩色印刷，说明书 70g/㎡普通纸，黑色印刷 | | |
| 3 | ★小盒印刷要求 | | 1.活码印刷，一盒一码。  2.所印刷的是二维码，二维码编码是QR码，字符编码ANS1所提供的数据是字符串。  3.字符串转二维码时，限定长度为100字符，空白字符向右填空白达到100字符。  4.二维码大小根据盒子印刷大小自行调整。  5.二维码纠错级别H。 | | |
| 4 | ★外箱规格尺寸 | | 纸箱415mm\*340mm\*215mm,垫板与纸箱尺寸匹配,隔档与纸箱尺寸匹配将纸箱每层平均分隔出12个空间共两层。 | | |
| 5 | ★外箱材质 | | 1、外箱 五层瓦楞纸板，面纸：160g/㎡木浆牛皮挂面纸；瓦纸：130g/㎡高强瓦楞纸；芯纸：110g/㎡施胶纸；瓦纸：130g/㎡高强瓦楞纸；里纸：160g/㎡牛皮挂面纸；外刷防水油  2、垫板 三层瓦楞纸板，面纸：150g/㎡木浆牛皮挂面纸；瓦纸：130g/㎡高强瓦楞纸；里纸：150g/㎡牛皮挂面纸。3、隔档 ，三层瓦楞纸板，面纸：150g/㎡木浆牛皮挂面纸；瓦纸：130g/㎡高强瓦楞纸；里纸：150g/㎡牛皮挂面纸。  4、每箱内附3个垫板、2套隔档、一个防尘袋塑料袋。 | | |
| 6 | ＃使用 | | 小盒需根据我单位立式装盒机对小盒进行调整。 | | |
| 7 | ＃小盒装箱 | | 小盒和说明书的装箱需明确标注数量，保持整洁便于清点。 | | |
| 8 | ★单金拉线规格 | | 厚度：30μm，宽度：2.5mm，颜色：金色，每卷5000米 | | |
| 9 | ★BOPP膜规格 | | 厚度：22μm，宽度：11.6cm，颜色：无色透明 | | |
| **售后服务要求** | | | | | |
| 1 | 质保期 | | 2年 | | |
| 2 | 送货卸货 | | 货物需运送至我单位药剂科库房，并摆放整齐。 | | |
| 3 | 供货时间 | | 中标公示期结束后10天内供货，可分批次供货，第一批不低于50万套。 | | |
| 4 | 损耗 | | 需提供不低于千分之5的损耗量。 | | |
| 6 | 故障响应 | | 响应时间2小时 | | |