新增参数：

1. ★密集型切片柜：数量要求：切片柜W850\*D520\*H2000（mm）共52节；
2. ★密集型蜡块柜：尺寸要求：蜡块柜W850\*D520\*H2000（mm）共26节；
3. ★配套设施（货架）：2组货架，立柱铁架，固定牢靠，层面为灰白色，尺寸为：2000mm\*500mm\*2000mm；
4. ★验收标准：乙方须具备经营许可资质并且所、供的货物必须是全新的，未经使用。符合国家标准的工艺材料制造，符合报价文件的承诺，符合合同规定的规格、技术指标及外观质量要求。技术参数中带★均需要满足；
5. ★付款条件：货物交付验收合格后，乙方连同货款发票、采购合同、货物验收交接单等相关材料送交甲方，试运行合格后，甲方向乙方支付合同总金额的95%；运行1年，无重大故障，付5%的合同余款，不计算利息（具体以财务结算部门要求为准）。