**2022-JKMTDY-W1286：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | 负荷运动血压测试仪 | | | |
| 设备数量 | | 1 | | □国产 ☑进口 | |
| 最高投标限价 | | 26万 | | | |
| **技术参数要求** | | | | |
| **序号** | **技术指标名称** | | **招标技术要求** | |
| **1** | 背光 | | 具有LCD背光彩色图像LCD，带多语言菜单 | |
| **2** | 设备存储 | | 内存≥200个测量值 | |
| **3** | 血压测量范围 | | 收缩压50mmHg～250mmHg，舒张压30mmHg～150mmHg | |
| **★4** | 血压测量精度 | | ≤±8mmHg | |
| **5** | 测量区间 | | 手动或自动（2min～20min的区间），步进：1min | |
| **★6** | 脉率测量范围 | | 40bpm～210bpm | |
| **7** | 显示模式 | | 测量值界面、菜单界面 | |
| **★8** | 单机模式测量法 | | 柯氏音法或示波法 | |
| **★9** | 售后 | | 整机免费质保2年 | |