**通用物资采购评审需求参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 住院二部卫生被服、科室专用被服、手术敷料采购 | | |
| 物资名称 | 卫生被服、手术敷料 | 是否需要配  套设备 | □是 ☑否 |
| 配套设备名  称及型号 |  | 配套设备固定资产编码 |  |
| 物资参数及主要性能指标要求：  **1、值班被套:** 规格：170\*230cm；材质：全棉，纱支60S×40S，密度173×120，星月图案印花淡蓝色；工艺要求：侧边开100 cm口，耐高温暗扣3组，四周过单针，针距4-5针/cm；预估数量：1000条。  **2、值班床单:** 规格：150\*230cm；材质：全棉，纱支60S×40S，密度173×120，星月图案印花淡蓝色；工艺要求：四周过单针，针距4-5针/cm；预估数量：1000条。  **3、值班枕套:** 规格：55\*85cm；材质：全棉，纱支60S×40S，密度173×120，星月图案印花淡蓝色；工艺要求：四周过单针，针距4-5针/cm；预估数量：1000条。  **4、被芯：**规格：160\*220cm；材质：全棉，纱支40S×40S，密度：133×100，白色防羽包布，可水洗整张羽丝绒，内芯总重2.5kg，四周捆绳；预估数量：1500床。  **5、枕芯：**规格43\*73cm；材质：全棉，纱支40S×40S，密度：133\*100防羽布双层包布，纯壳除菌荞麦皮内芯总重3kg；预估数量：1500个。  **6、双层枕芯套：**45\*75㎝；材质：全棉，纱支40S×40S，密度：133×100，防羽布双层包布；工艺要求：四周过双针，一侧短边预留30㎝开口，便于装入荞麦皮； 预估数量：1000条。  **7、皮肤科床单:** 规格：190\*270cm；材质：全棉，纱支20S×20S，密度108×58，湖蓝色；工艺要求：四周卷过，过单针，针距4-5针/cm；预估数量：200条。  **8、皮肤科被套:** 规格：170\*240cm；材质：全棉，纱支20S×20S，密度108×58，湖蓝色；工艺要求：四周过单针，背部50cm处开全口，重叠部分50cm，针距4-5针/cm；预估数量：100条。  **9、皮肤科枕套:** 规格：55\*85cm；材质：全棉，纱支20S×20S，密度108×58，湖蓝色；工艺要求：信封式，5cm飞边，18cm开全口，重叠12cm，针距4-5针/cm；预估数量：100条。  **10、急诊科抢救床罩:**材质：全棉，纱支60S×40S，密度173×120，白色；工艺要求：四周过单针，针距4-5针/cm，规格：面200\*80cm，下垂边15 cm，松紧包边；预估数量：400条。  **11、洞巾：**颜色：墨绿色；材质：涤棉配比棉不低于35%，纱支45/2×45/2,双股平纹，密度106×56；规格：110\*170 cm；工艺要求：双层，洞位于上侧向下60cm，洞直径长11cm，四周0.9cm卷边，针距4-5针/厘米；预估数量：500条。  **12、腿套：**颜色：墨绿色；材质：涤棉配比棉不低于35%，纱支45/2×45/2,双股平纹，密度106×56；规格：50\*115 cm；工艺要求：双层桶形，底部为线形，桶口为20度斜边，口3cm卷边，卷边内加一周0.1cm宽布带，布带长度110cm，针距4-5针/厘米；预估数量：200条。  **13、托盘套：**颜色：墨绿色；材质：涤棉配比棉不低于35%，纱支45/2×45/2,双股平纹，密度106×56；规格：55\*110 cm；工艺要求：双层桶形，底部为线形，桶口2cm卷边，针距4-5针/厘米；预估数量：200条。  **14、器械套：**颜色：墨绿色；材质：涤棉配比棉不低于35%，纱支45/2×45/2,双股平纹，密度106×56；规格：27\*130cm；工艺要求：双层，两端各折回43cm重合，两袋口之间距离45cm，四周车0.1cm线，针距4-5针/厘米；预估数量：200条。  **15、污染袋：**规格：高80\*宽100cm；工艺要求：桶形，底部为正圆，圆直径为64cm，桶口卷边5cm，卷边内加抽带，口外侧距边口10cm处加四条宽2.5cm双折绑带，绑带长度60cm；预估数量：100个。  **注：以上所有布料必须抗氯漂，抗起球，耐高温，色牢度高。** | | | |

|  |
| --- |
| **物资参数及主要性能指标要求：**  1.以上所有产品必须具有国家ISO三体系证书。  2.以上所有布料必须抗氯漂，抗起球，耐高温，色牢度≥3。  3.技术要求：必须执行国家、行业有关标准，使用全工艺，面料按国家标准GB/T411-1993,缩水率在5%以内，PH值在5.5－7.5之间，甲醛含量〈75mg/kg，所有布料必须做耐氯漂、抗菌、预缩水处理。  4.以上所有产品必须符合国家标准，且必须出具相关检测报告；所报价格包括所有人工费用、运输费用、税费及相关其他附带费用。  5.报名企业在行业内声誉良好，无不良诚信记录，在经营活动中没有重大违法记录、经济纠纷、劳动人事纠纷和其他业务纠纷（信用记录查询渠道：“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）。  6.批量采购的供货期限在20天内（含）；零星采购的供货期限以甲方具体规定时间为准。  7.费用结算方式为按次结算，每次采购完成后，招标方验收合格后付款，具体付款时间以招标方工作需要为准。  8.以上产品数量均为计划预估数量，仅供参考，签订合同时，不列为合同条款，准确数量以后期新购实际数量为准。  9.以上所有条款最终解释权归甲方所有。 |