工程建设项目招标需求参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 门诊楼地下通道闲置用房改造为体检二部工程 | | |
| 是否需要  配套设备 | □是 否 | | 配套设备名称及型号 |  |
| 1、工程内容：  （1）拆除改造区域原有卷帘门、部分隔墙及壁柜等，根据体检二部功能将该区域重新划分为11个检查室及抽血室、办公室等。  （2）将改造区域内部分空鼓地砖更换为木地板，面积共约100㎡；修补硅钙板吊顶，面积共约30㎡；隔墙及吊顶粉刷，面积共约500㎡；安装玻璃大门1套；制作安装抽血台及前台背景墙。  （3）在各检查室安装电源插座，共60套；对改造区域内灯具位置进行调整，并安装照明开关，共22只；对部分检查室安装洗手池，共6套。  （4）对改造区域内漏水套管等进行维修，移装背景墙装饰字体等。  2、施工资质要求：房屋建筑工程施工总承包二级或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。  3、施工要求：应自觉维护施工现场周边设施，搭设施工围挡，及时清运建筑垃圾。  4、总工期要求20天（内）。 | | | | |