工程建设项目招标需求参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 铱-192放射源采购 | | |
| 是否需要  配套设备 | □是 否 | | 配套设备名称及型号 |  |
| 1. 项目内容：铱-192放射源采购  2. 参数：  使用铱-192放射源的设备：医科达公司生产microselectron V3后装治疗机  放射源参数：  （1）荷兰Nucletron B.V.工厂生产铱-192放射源  （2）唯一国家编码  （3）源活初始活度一般为10Ci±10%  （4）活性区域直径0.6㎜，长3.5㎜  （5）不锈钢包壳封装，源壳直径0.9㎜，长4.5㎜  （6）源辫长度1500㎜  3. 供应商：医科达（上海）医疗器械有限公司  联系人：左 鹏  联系电话：13335384499 | | | | |