|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JK15-W1269 | | | | |
| 货物名称 | | | 影像数据处理服务器、笔记本电脑及配件 | | | | |
| 数量 | | | 1 | | ☑国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 人民币： 24.00万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 影像数据处理服务器可满足对大规模脑功能影像、结构像数据的处理及存储，笔记本电脑可满足实验任务呈现、数据采集及影像数据在线处理等功能。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 影像数据处理服务器 | | | | 2 | |
| 2 | | 笔记本电脑及配件 | | | | 3 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| **影像数据处理服务器（单台）** | | | | | | |
| 1 | CPU | | | ★英特尔至强金牌5218,2.3GHz，16核处理器或同品牌更高配置的处理器≥2颗； | | |
| 2 | 内存 | | | ★DDR4 内存≥256GB； | | |
| 3 | 硬盘 | | | ★1T SSD固态硬盘≥1块；4T机械硬盘≥2块; | | |
| 4 | 显卡 | | | ★显卡RTX 3090Ti≥1块; | | |
| 5 | 显示器 | | | ★曲面显示器；≥34英寸，分辨率≥3440\*1440，支持Type-C,DP,HDMI； | | |
| 6 | 其他 | | | 千兆网口≥1个； | | |
| DVDRW≥1个； | | |
| ★样式：塔式； | | |
| 带电脑同品牌或更高配置鼠标，键盘； | | |
| ★主机国产品牌 | | |
| **笔记本（单台）** | | | | | | |
| 1 | CPU | | | ★英特尔酷睿系列不低于i9-12900H； | | |
| 2 | 内存 | | | ★DDR5 内存≥32GB； | | |
| 3 | 硬盘 | | | ★SSD硬盘≥1T； | | |
| 4 | 显卡 | | | ★独立显卡RTX 3080Ti; | | |
| 5 | 显示器 | | | ★屏幕尺寸不低于16英寸； | | |
| 6 | 其他要求 | | | 内置蓝牙、摄像头；  配备HDMI接口，USB3.0接口不少于2个；  带电脑同品牌或更高配置鼠标，带电脑包；  ★国产品牌 | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。