工程建设项目招标需求参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 预防保健科新冠疫苗接种门诊二层改造工程 |
| 是否需要配套设备 | □是 否 | 配套设备名称及型号 |  |
| 一、工程内容（一）室内装修部分粉刷室内墙面，约1620㎡；更换室内门，共18樘，安装铝合金窗及防盗网，共27套；更换室内灯具，共34套；水电路改造及垃圾清运等。（二）屋面整修部分对屋面垃圾进行清理，拆除原有屋面废弃风管及SBS防水，新做SBS卷材防水，面积约1000㎡。二、施工资质要求投标单位需具备以下资质：1、建筑装饰装修工程专业承包二级（含）以上资质；三、施工要求本工程选用防水卷材品牌范围：东方雨虹、雨中情、科顺；木门选用实木烤漆门。四、总工期要求50天（内）。 |