**2022-JKMTDY-W1305：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | 医疗区户外导示牌 | | | |
| 设备数量 | | 15套 | | ☑国产 □进口 | |
| 最高投标限价 | | 17万 | | | |
| **技术参数要求** | | | | |
| **序号** | **技术指标名称** | | **招标技术要求** | |
| 1 | 材质要求 | | 304不锈钢材质，焊接成型，不锈钢厚度不小于1.2MM。 | |
| 2 | 高度要求 | | 不小于2.2米 | |
| 3 | 宽度要求 | | 不小于1.2米 | |
| 4 | 整体厚度要求 | | 不小于150 MM | |
| 5 | 信息内容 | | 激光镂空信息内容、亚克力切割粘贴。 | |
| 6 | 镜面要求 | | 镜面烤漆。 | |
| 7 | 颜色 | | 烤对应颜色漆。 | |
| 8 | 其他要求 | | 具有夜视功能，方便患者夜间可视。 | |
| 9 | 中标费用包括 | | 导示牌设计、导示牌制作、导示牌运输、安装、调试、税费等。 | |
| 10 | 质保期 | | 3年。 | |
| 11 | 其他 | | 招标结束，公司中标后，结合我院历史文化，按美观大方、方便可视、新颖独特的设计理念，进行设计制作方案，待方案经我院同意后，在进行制作、施工、安装。 | |